49pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

48pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

47pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

46pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

45pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

44pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

43pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

42pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

42pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

41pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

40pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

39pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

38pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

37pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

36pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

35pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

34pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

33pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

32pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

31pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

30pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

29pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

28pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

27pt : 작업장의 기준조도는 75Lx

26pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

25pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

24pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

23pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

22pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

21pt : 터널중간 기준조도는 50Lx

20pt : 터널중간 기준조도는 50Lx