비둘기 배설물 오염 사례

1. 강박스 단지점부 맨홀구멍을 통한 비둘기 진입 : 점검 문 미설치(시공당시)

① 강박스 단지점부 점검문 없음 (강남터미널고가)			강박스 내부 조류 서식 및 배설물 오염

②강박스 단지점부 점검문 없음 (서울역고가-B램프)			강박스 내부 조류 서식 및 배설물 오염

○ 손상원인

- 단지점부 다이아프램 맨홀구멍(진입구)를 통해 비둘기 내부 진입 및 서식

○ 보수· 보강 방법

① 강박스 단지점부 다이아프램 맨홀구멍(진입구) 덮개문 설치

② 비둘기 진입 차단 시설 설치

2. 단지점부 맨홀(점검구) 문이 열려있거나, 탈락, 훼손 발생

① 강박스 지점부 점검문 열려 있음 (마포대교)			강박스 내부 조류 서식 및 배설물 오염

② 지점부 비둘기 진입방지천막 훼손 (북부고가)			③지점부 비둘기 진입방지망 훼손 (정릉천고가)

④ 단지점부 다이아프램 점검문 탈락 (반포대교 북단)			⑤ 단지점부 하부플랜지 맨홀 열려 있음 (기아대교)

○ 손상원인

①~③ 안전점검 후 문을 안 닫았거나, 비둘기 진입방지시설 원상태 미복구

④ 단지점부 다이아프램 점검 문 탈락

⑤ 지점부 하부플랜지 맨홀 뚜껑 열려 있음

○ 보수· 보강 방법

① 일상점검 후 점검구 문 및 비둘기 진입방지시설 재정돈 및 시건조치 시행

② 탈락된 맨홀 점검 문 재시공       ③ 단지점부 맨홀 뚜껑은 닫아서 관리

3. 배전선 간섭(통과)로 인한 단지점부 다이아프램 점검 문 안 닫힘

① 배전선 통과로 문 안 닫힘 (정릉천고가 사근동램프)			강박스 내부 조류 서식 및 배설물 오염

② 배전선 통과로 문 안 닫힘 (동작대교 남단-I램프) ※‘13년 강구조물팀 연간단가로 조치완료			③ 배전선 통과로 문 안 닫힘 (반포대교 북단)

○ 손상원인

- 배전선(강박스 내부 점검등)이 통과하여 단지점부 점검구 문이 완전히 닫히지

않아 문 틈새로 비둘기가 진입하여 서식

○ 보수· 보강 방법

① 지점부 다이아프램 상부쪽으로 배전관이 통과토록 정비

② 현상태에서 점검구 문쪽을 부분 절취(切取)하여 문이 완전히 닫히도록 조치

4. 시설물 유지보수공사로 인한 비둘기 진입방지시설 훼손 및 미복구

① 보수공사로 인한 비둘기 진입 방지망 부분 훼손(동작대교 북단)			② 보수공사로 인해 일시적으로 비둘기 진입방지 망 철거 후 미복구(동작대교 북단)

③ 비둘기 방지망 부분 훼손 (원효대교 남단램프)			③ 거더단부 비둘기 서식 및 오염

○ 손상원인

①,② 받침보수 등의 시설물 유지보수·보강 공사로 인해 비둘기 진입 방지망

일시 철거 후 미복구

③ 비둘기 진입 방지망 부분 훼손 발생

○ 보수· 보강 방법

① 유지보수공사 완료 후 비둘기 진입 방지망 즉시 복구 및 정비

② 훼손된 비둘기 진입 방지망 정비 시행