가압직결급수 조사

1. 아파트명	건영(남서울1차) (관리사무소 ☏ 802-8393)
2. 주 소	금천구 시흥대로59길 35 남서울건영아파트(시흥동 992-2) (표고 15.5 m)
3. 아파트 규모	◦ 13 층, ◦ 3개동, ◦ 260 세대
4. 저수조	◦지하저수조 1300㎥, 1개,◦옥상물탱크 70㎥, 1 현재 옥상물탱크는 미사용하고 가압직결급수 사용중
5. 비상 발전기 확보 여부	확보
6. 배수지 수계	◦배수지명 금천 (H.W.L 71 m, L.W.L 65 m)
7. 배수관 수압 및 급수관 유속	◦ 배수관 수압 4.9 kg/㎠ ◦ 급수관 유속 1.06 m/s
8. 배·급수관 구경	◦ 배수관 200 ㎜ ◦ 급수관 150 ㎜ (아파트 100㎜, 상가 40㎜)

□ 기계실 사진

위치도 및 배관망도

□ 위치도

□ 배관망도