가압직결급수 조사

1. 아파트명	낙성대현대아파트 (관리사무소 ☏ 02-887-6835)
2. 주 소	서울시 관악구 남부순환로 248길 56(인헌동 181-6호) (표고 64 m)
3. 아파트 규모	◦ 15층, ◦ 3동, ◦ 251세대
4. 저수조	◦ 지하저수조 750㎥, 1개 ◦ 옥상물탱크 50㎥, 1개(비상용-소방용수)
5. 비상 발전기 확보 여부	1개 확보
6. 배수지 수계	◦봉천11대배수지 (H.W.L 110 m, L.W.L 105 m)
7. 배수관 수압 및 급수관 유속	◦ 배수관 수압 4.5 kg/㎠ ◦ 급수관 유속 2.56 m/s ※ 산출식 : V=Q/A, Q=순간최대급수량(가압직결급수 적용기준 가이드라인 P.10 참조) A= 급수관 단면적
8. 배·급수관 구경	◦ 배수관 80 ㎜ ◦ 급수관 80 ㎜

□ 기계실 사진

위치도 및 배관망도

□ 위치도

인헌동 181-6호

낙성대현대아파트

□ 배관망도

낙성대현대아파트

인입방향(80mm)