가압직결급수 조사

1. 아파트명	삼익아파트 (관리사무소 ☏ 2635-4920 )
2. 주 소	영등포구 당산동3가 국회대로 552 (표고 9.5 m)
3. 아파트 규모	◦ 11 층, ◦ 2 동, 176 세대
4. 저수조	◦ 지하저수조 360㎥, 1개, ◦ 옥상물탱크 35㎥, 2개 (소화용수전용)
5. 비상 발전기 확보 여부	있음
6. 배수지 수계	◦대방배수지 (H.W.L 4.5m, L.W.L 1.5m)
7. 배수관 수압 및 급수관 유속	◦ 배수관 수압 3.5 kg/㎠ ◦ 급수관 유속 1.2 m/s ※ 산출식 : V=Q/A, Q=순간최대급수량(가압직결급수 적용기준 가이드라인 P.10 참조) A= 급수관 단면적
8. 배·급수관 구경	◦ 배수관 300 ㎜ ◦ 급수관 100 ㎜

□ 기계실 사진

위치도 및 배관망도

□ 위치도

□ 배관망도

300mm