가압직결급수 조사

1. 아파트명	거성푸르뫼1차아파트(관리사무소 ☏ 02-2613-1450)
2. 주 소	구로구 개봉1동 60-101호(표고 31.3~33.1m)
3. 아파트 규모	◦ 16~18층, ◦ 3개동, ◦ 249세대
4. 저수조	◦ 지하저수조 660㎥, 1개, ◦ 옥상물탱크 : 없음
5. 비상 발전기 확보 여부	기전실에 확보(주용도 : 승강기 및 소화전용)
6. 배수지 수계	◦배수지명 : 신정배수지(H.W.L60.8m, L.W.L55.0m)
7. 배수관 수압 및 급수관 유속	◦ 배수관 수압 2.1kg/㎠ ◦ 급수관 유속 0.7m/s ※ 산출식 : V=Q/A, Q=순간최대급수량(가압직결급수 적용기준 가이드라인 P.10 참조) A= 급수관 단면적
8. 배·급수관 구경	◦ 배수관 300㎜ ◦ 급수관 150㎜

□ 기계실 사진

<펌프전경1>	<펌프전경2>

위치도 및 배관망도

□ 위치도

□ 배관망도

○ 첨부 : 단지 내 배관도(없음)