가압직결급수 조사

1. 아파트명	등촌우성아파트 (관리사무소 ☏ 3662-5709 )
2. 주 소	강서구 등촌동 630-3 (표고 10.8 m)
3. 아파트 규모	◦ 14층, ◦2 동, ◦ 244세대
4. 저수조	미사용(직결급수완료)
5. 비상 발전기 확보 여부	확보
6. 배수지 수계	◦배수지명 목동 (H.W.L 61m, L.W.L 55m)
7. 배수관 수압 및 급수관 유속	◦ 배수관 수압 4.4 kg/㎠ ◦ 급수관 유속 7.68 m/s ※ 산출식 : V=Q/A, Q=순간최대급수량(가압직결급수 적용기준 가이드라인 P.10 참조) A= 급수관 단면적
8. 배·급수관 구경	◦ 배수관 150 ㎜ ◦ 급수관 100 ㎜

□ 기계실 사진

위치도 및 배관망도

□ 위치도

□ 배관망도

○ 첨부 : 단지 내 배관도