가압직결급수 조사

1. 아파트명	목동대림2차아파트(관리사무소 ☏ 02-2649-0682)
2. 주 소	양천구 목동동로 12길23(표고 10 m) 구: 목1동405번지
3. 아파트 규모	◦ 20층, ◦ 2개동, ◦ 262세대
4. 저수조	◦ 지하저수조 900㎥, 2개, ◦ 옥상물탱크 : 없음
5. 비상 발전기 확보 여부	기전실에 확보(주용도 : 승강기 및 소화전용)
6. 배수지 수계	◦배수지명 : 목동배수지(H.W.L:60m, L.W.L:55.0m)
7. 배수관 수압 및 급수관 유속	◦ 배수관 수압 4.3kg/㎠ ◦ 급수관 유속 1.0m/s ※ 산출식 : V=Q/A, Q=순간최대급수량(가압직결급수 적용기준 가이드라인 P.10 참조) A= 급수관 단면적
8. 배·급수관 구경	◦ 배수관 300㎜ ◦ 급수관 100㎜

□ 기계실 사진

<펌프전경1>	<펌프전경2>

위치도 및 배관망도

□ 위치도

□ 배관망도

○ 첨부 : 단지 내 배관도(없음)