가압직결급수 조사

1. 아파트명	한오아파트 (김완식 ☏ ************)
2. 주 소	강서구 방화2동 547-11 (표고 7.8m)
3. 아파트 규모	◦ 6층, ◦ 1동, ◦ 60세대
4. 저수조	없음 (2013.5.24. 노후옥내급수관 교체공사완료)
5. 비상 발전기 확보 여부	불필요
6. 배수지 수계	◦목동배수지 (H.W.L 60.8m, L.W.L 55m)
7. 배수관 수압 및 급수관 유속	◦ 배수관 수압 4.8kg/㎠ ◦ 급수관 유속 3.6m/s ※ 산출식 : V=Q/A, Q=순간최대급수량(가압직결급수 적용기준 가이드라인 P.10 참조) A= 급수관 단면적
8. 배·급수관 구경	◦ 배수관 150㎜ ◦ 급수관 80㎜

□ 기계실 사진

위치도 및 배관망도

□ 위치도

□ 배관망도