여름철 가로수 수형조절(○○구)

( 노선별 작성 )

□ 사업계획

○ 대    상 : ○○○로

○ 규    모 : 연장      m

○ 수종․수량 : 양버즘나무 ○○○그루

○ 사 업 비 :        천원(20,000천원 이내)

○ 사업기간 : 2014. 7. ~ 8.

○ 조사내용 (시관리 도로에 한함)

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
도로현황	○ 노 선 명	○○○로 (구간 : ○○○○ ~ ○○○○)
	○ 도로규모(길이, 폭)	L=000m, W=00m
	○ 보 도 폭	0.0 ~ 0.0m
	○ 고압선 유무	유, 무, 일부
가로수현황	○ 수종, 수량	양버즘나무 000주
	○ 규 격	H=00m, B=00~00cm
	○ 수 관 폭	0.0m
	○ 지 하 고	0.0m
	○ 띠녹지 현황(길이, 폭)	L=00m, W=0.0m
수형조절 현황(계획)	○ 최초 수형조절	2010년 0월
	○ 횟 수	0회 / 년
수형조절 유형	○ 형 태	직사각형, 타원형, 기타( )
	○ 계획 수고	0.0m
	○ 계획 지하고	0.0m
주 변 상 황	○ 가로유형 (주택가, 아파트단지, 공원녹지, 업무가로, 상가밀집 등)	주택가(터널 입구)
선정사유 (사업효과)

○ 공사내역 - (단가 : 2014년 적용 표준품셈 개정결과 반영)

흉고직경	수량	단위	단 가	금 액	비 고
계	00	그루
00 ~ 00	00	그루	-
00 ~ 00	00	그루
00 ~ 00	00	그루
00 이상	00	그루

○ 자치구 검토 의견

-

-

□ 위 치 도

도시계획도 또는 항공사진 대상지에 적색실선(굵기 0.3mm)으로 표기
위치설명

□ 현황사진

전경은 가급적 대상지 전체(차선구별 가능)가 보일 수 있는 높은 위치에서 촬영 디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사업구역을 실선(적색 0.5mm)으로 표시 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경
디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	전 경 (상기대상지 반대)

디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	근 경
디지털카메라(200만화소 이상)로 촬영 사진용량은 장당 0.5Mb이하로 편집하여 첨부	근 경

작성자 : ○○구 ○○○○과 ○○○(e-mail : ○○○○○○○○, tel : ○○○○-○○○○)