자동차전용도로 교량 신축이음부 조사 결과 보고서(개별)

시설물명			00교		해당 노선		강변북로
준공 년월일			00.00.00		점검자		000, 000, 000
종 별			1종
점검 일자			00.00.00
점검 위치	신축이음 종류	점검 결과		보수 계획		점검 사진		비고 (사전 이력조사)
P1~P6	핑거형	특이사항 없음		-		건전부 사진 필수		2017년 정밀점검시 특이사항 없음
P7(G1,G2)	핑거형	신축이음부 파손(1개소)		신축이음 교체(1개소)		파손 사진		2017년 정밀점검시 신축이음 교체 권장
P8(G1,G2)	모노셀	후타재 파손(1개소)		후타재 보수(1개소)		파손 사진		2017년 정밀점검시 후타재 보수 권장
	계	신축이음부 파손(1개소) 후타재 파손(1개소)		신축이음 교체(1개소) 후타재보수(1개소)
점검자 의견		점검결과 전반적으로 양호하나, P7(G1,G2)은 신축이음부 파손으로 인하여 차량 주행에 방해 및 소음이 있으므로 교체 필요
특이 사항		`18년 일상유지보수공사로 즉시 교체 및 보수 예정