조종원 교육자료(12월)

1. 관용차량 운행관련 규정사항 준수 철저

○ 공무용 차량을 업무외 출퇴근, 레져 등 사적으로 사용금지

○ 관용차량을 청사내 주차장에 입고하여 당직자가 입고여부 확인

○ 차량운행일지 기록관리 철저

○ 운행중 금해야 하는 행위(음주, 흡연, 휴대폰 사용 등) 등

○ 서울특별시자동차공회전제한에관조례, 도로관리과-306(‘13.1.7)호와 관련      차량의 공회전을 줄이고, 도로 순찰시 중요 노선을 중심으로 순찰, 불필요한      차량운행 금지.

○ 차량법규 위반 방지 철저(과태료등, 본인 책임하에 과태료 납부)

○ 화물차(건설기계포함) 덮개 운행철저(도로관리과-14134 관련임)

- 관련근거

가. 도로교통법 제39조(승차 또는 적재의 방법과 제한) 제3항

나. 도로교통법 제156조(벌측) 제1호 : 20만원 이하의 벌금이나 구류 또는          과태료 동법 시행령 제93조(범칙행위의 범위와 범칙금액)

별표7: 범칙금 5만원

다. 서울특별시 폐기물관리조례 시행규칙 제9조(과태료 부과기준등)에 의거            300만원의 과태료 부과

○ 공용차량 보험계약서에 명시된 사고시 보장내용 숙지(도로관리과-14827 관련임)

○ 차량정비센터 입고 수리시 폐품인수 확인 후 정비실에 반납 할 것

○ 야간 및 휴일근무시 차량 입출고 확인대장 및 차량일지 기록 할 것

○ 동절기 장비 동파방지 철저

- 건설기계(차량), 살포기엔진등 동파방지

- 수냉관 부착장비의 퇴수작업 확인 및 보양상태

- 동절기에 사용하지 않는 장비에 대하여 부식방지와 보양작업

2. 복무기강확립

○ 출․퇴근, 중식시간 등 근무시간 준수 및 무단 이석금지

○ 근무시간중 사적용무외출 및 컴퓨터게임 등 금지

○ 직무관련 향응수수 및 품위손상행위 근절(청렴의무 철저)

○ 금연지역외 흡연금지

○ 근무시간중 운동 및 유기행위(장기, 바둑, 인터넷게임 등) 금지

○ 출장 및 휴가시에는 복무관리에 결재를 득하고 갈 것

3. 당직근무시 근무기강 확립 철저

○ 당직근무 신고철저

○ 무단이석 엄금 : 정위치(당직실) 근무 철저

- 회식, 약속 등 사적인 용무를 이유로 근무지 이탈 금지

- 사무실에서 잔무 정리 등 개인용무 수행 금지

○ 당직근무자 철저 : 심야시간대 당직자의 책임하에 교대근무 확행

4. 건설장비(차량)에 대한 (자가) 정비․점검(특히 도색 및 제설차량 세척)을 확행하여 제설작업 및 도로시설물 유지보수 업무에 만전을 기할 것.

5. 인력부족으로 인한 차량의 교차배차와 관련하여 개인적인 운전습관의 차이에 따라 클러치디스크 등 일부 부속품의 소모가 증가하고 있는 점을 주시하여 올바른 운전습관을 갖도록 노력하여 유지관리비용 절감에 힘쓸 것.

6. 관련법규를 준수하여 운행제한 차량단속에 적발되는 사례가 없도록 하고, 또한 교통법규 준수에 솔선하여 버스전용차로 준수, 주․정차 질서의 준수와 도로주행에 있어 과속, 난폭운전, 신호위반 등의 사례가 발생하지 않도록 만전을 기하여 사고방지 및 시민의 편익증진에 힘쓸 것.

7. 차량에 대한 청소 및 세척 등에 철저를 기해 청결한 상태를 유지하여 대민 이미지 제고 및 신뢰구축에 힘쓸 것.

8. 건설장비 운행 중 사고에 주의하고 아울러 순찰운행 중 파손된  도로 및 시설물을 발견하였을 때는 즉시 보고하여 대형사고 사전예방에 힘쓸 것.

9. 소형로울러 및 대형중기의 상․하차작업에 세심한 주의를 기울여 안전사고  방지에 철저를 기할 것.

10. 운전부주의에 의한 교통사고가 발생되지 않도록 교통법규 준수는 물론 자기방어적인 안전운전에 각별히 유념할 것.

11.건설기계 조종일지 내용 중 윤활유별 소모량 및 영어 명칭표기

- EO : 폴리알킬렌 글리콜계 합성윤활유 중 엘틸렌옥사이드계  (ℓ)

- GO : CAT 합성에서 75W-140W점도 등급오일 (ℓ)

- GAA: 구리스종류 (회)

업 무 숙 지 사 항

〈건설기계 기술심사․정비․수리분야〉

1. 공 통 사 항

가. 등록번호표의 청결 및 봉인상태가 양호할 것

나. 소화기는 사용이 편리한 곳에 비치되어 있을 것

다. 기타 차체외관 도장 등이 청결할 것

2. 원 동 기

가. 원동기 성능

- 작동상태에서 심한 진동 및 이상음이 없을 것

- 볼트․너트가 견고하게 체결되어 있을 것

나. 냉각장치

- 팬벨트 및 방열기 등의 손상이 없을 것

- 냉각수의 누출이 없을 것

다. 전기장치

- 전기배선․단자․개폐기의 피복 및 설치상태가 양호할 것

-  축전지의 접속․절연 및 설치상태가 양호하고 심하게 방전되어 있지

아니할 것

- 점화․충전․시동장치의 작동상태가 양호할 것

라. 윤활계통에서 윤활유의 누출이 없고 급유상태가 양호할 것

마. 연료공급장치의 작동상태가 원활하고 파이프․호스․연료펌프․분사기․

기화기의 손상․변형 및 연료누출이 없을 것

바. 공기압축장치등 부수장치의 작동상태가 양호하고 공기누출이 없을 것

3. 하 체 부

가. 차  대

- 부식․균열․절단 등으로 인한 차대의 변형이 없을 것

- 완충장치는 좌․우가 균형을 유지하고 균열․손상 및 기름 등의 누출이 없을 것

나. 전동장치

- 클러치페달의 유격 및 페달 상판과의 간격이 적정할 것

- 클러치페달을 조사하여 이상음이 없고 작동상태가 확실할 것

- 벨트․체인․로프 등이 양호할 것

다. 제동장치

- 빈차상태에서 조종사 1인이 탑승하여 일정거리를 주행시켜 제동시 즉시            정지하고 좌․우 바퀴의 제동상태(끌림․정지거리․제동흔 등)에 현저한 차           이가 없을 것

-  제동호스와 파이프는 균열․손상 및 마멸된 부위가 없어야 하며, 공기 또는            기름이 누출되지 아니할 것

- 제동력 복원 상태가 양호할 것

- 제동페달 및 레버의 유격은 페달과 상판과의 간격이 적정할 것

- 제동레버는 당김량이 적정할 것

라. 변속장치

- 클러치․변속기․추진축 및 연결부의 손상 변형과 기름누출이 없을 것

- 변속상태에서 심한 진동 및 이상음이 없고 조작이 원활할 것

마. 조향장치

- 좌․우 동심원으로 선회할 것

- 조향핸들은 회전각도와 조향각도 및 좌․우 조향력에 심한 차이가 없을 것

-  조향핸들은 흔들림이 없고 작동시의 유격은 조향핸들 직경의 12.5%

이내일 것

- 타이어가 편마모 되지 아니할 것

바. 배기가스 및 소음장지 장치

- 배기관 소음기의 변형 및 배기가스의 누출이 없을 것

사. 주행장치

- 차축의 외관 및 휠은 균열이 없고, 볼트․너트가 견고하게 체결되어 있을 것

- 타이어는 코드층이 노출될 정도로 손상이 없고 공기압력이 적정할 것

아. 점등 및 조명장치

- 전조등․미등․측등․후퇴등․실내등․차폭등․등화관제등․번호등․방향지시등․제동등․작        업등․속도표시등 등 설치된 점등 및 조명장치는 정

위치에 견고하게 부착되어 손상이 없어야 하며 점등상태기 양호할 것

자. 계기장치

- 시간계․전류계․온도계․속도계․연료계․유압계․압력계등 설치된 계기

장치는 작동상태가 양호할 것

- 전기단자․개폐기 및 배선은 적절히 피복되어 있고 자체에 견고히 고정되어 있을 것

차. 기타장치

- 경음기 및 경고장치의 음 크기가 적정할 것

- 연결장치는 변형 및 손상이 없을 것

- 안전표지(작업반경내 접근금지)등이 설치되어 있을 것

4. 차  체

가. 적재함등

- 적재함은 상승․하강․정지 작용이 원활하고 호이스트에서 기름의 누출이 없을 것

- 적재함 바닥면은 부식으로 인한 변형이 없을 것

- 개폐식 문짝의 안전잠금장치가 견고할 것

- 측면보호대 및 후면안전판이 설치되어 있을 것

나. 조종장치등

- 타이어식 건설기계(시간당 30킬로미터 이상의 속도가능 건설기계)는

안전띠가 설치되어 있을 것

- 후사경은 좌․우 및 후방의 상황을 확인할 수 있을 것

다. 유압장치

- 유압펌프와 모타는 설치상태가 견고하고 작동상태에서 심한 진동과            이상음이 없을 것

- 유압호스․파이프․밸브․탱크등 연결부는 균열․손상 및 마멸이 없고

기름 누출이 없을 것

5. 작업장치

가. 삽날․귀삽날․이빨의 손상․풀림등이 없을 것

나. 로울러 기진기는 작동상태가 양호하고 차체와 바퀴사이에 방진장치가          있고, 살수장치가 양호할 것

다. 다짐 압력은 밸러스트에 의해 가감될 수 있을 것

라. 아스팔트 기계류의 버너․히터등 가열장치는 작동상태가 양호하며 화재          방지를 위한 시설이 양호 할 것

〈정비안전등 안전교육분야>

1. 예방정비

가. 건설기계의 성능을 유지하기 위하여 조종원은 일일 정비 작업표에 의거

작업 전․중․후 각각의 상태를 점검하여야 함

- 작업전 정비 : 연료․오일․냉각수레벨․오일레벨․각부의 누유개소․ 타이어 및 트랙․

제동장치․엔진상태 등의 이상유무

- 작업중 정비 : 각부의 누유개소․엔진 및 자체 잡음․조종계통 잡음 (계기포함)                         등의 이상유무

-  작업후 정비 : 장비청소․연료․윤활유․냉각수․타이어 및 트랙․각부 누유개소․케이블                      및 체인․공구정비․정차시 고정상태 등의 이상유무

나. 주간 및 월간 점검

- 주간 및 월간정비 작업표에 의거, 정비요원과 조종원이 합동으로 실시

2. 건설기계 단계별 정비

가. 1단계 정비 : 청소․세척․연료․윤활유 및 냉각수의 보충․각부의 점검 및 조정 등의                     작업으로서 작업전․작업중․작업후(대기중은 1일1회) 공사 현장에서                     조종원이 실시하여야 함

나. 2단계 정비 : 연료․윤활유․냉각수 및 배터리액의 교환과 보충․에레멘트류․삽날류․                     타이어류 등의 간단한 부속품의 교환, 클러치, 브레이크 등 각부의                     조정작업으로서 조종사가 정비요원의 지원을 받아 실시하여야 함.

다.  3단계 정비 : 간단한 부속품의 교환 또는 수리를 요하는 작업으로서 정비요원이                     조종원의 보조를 받아 실시하여야 함.

라. 4단계  정비  : 파손되었거나 사용 불가능한 부속품 및 결합체를 분해․수리․용접․                      교환하여 사용가능한 상태로 복구하는 작업으로 정비요원이 사                      업소의 정비용 기계․기구를 이용하여 실시하여야 함.

마. 5단계  정비 : 자체정비가 불가능한 고도의 기술을 요하는 정비작업으로                              차량정비사업소 또는 건설기계수리업체에 위탁하여 정비

〈기타 행정사항〉

1. 관련법규

가. 자동차관리법 제36조(자동차의 점검 및 정비) 숙지

- 자동차를 운행하는 자는 매일 그 운행을 하기 전에 일상점검을 실시하여야 한다

- 자동차 점검결과 당해 자동차가 안전운행에 지장이 있다고 인정될 때에는

자동차를 정비하여야 한다

나. 서울특별시도로보수건설기계운영관리조례시행규칙 제5장 제21조

- 조종원은 건설기계의 성능을 유지하기 위하여 일일정비․주간정비․월간 정비를

실시하여야 하며, 각 단계별(1단계, 2단계, 3단계, 4단계로구분)로 정비를 실시          하여야 함

2. 교통 사고처리 요령

가. 대인․대물사고시 : 사고발생 지역의 관할 경찰서에 최우선적으로 신고한 후에

롯데손해보험(TEL:1588-3344 담당:김세동) 및 우리사업소 장비 담당자에게 연락

※ 교통사고 발생시에는 사고차량번호․사고운전자 면허번호․사고발생 개요․피해자의            부상정도, 연락처, 치료병원, 및 입고된 정비공장 등을 교통사고 경위서에             상세히 기록한 후 제출하여야 함.

조 종 원   근 무 수 칙

1. 조종원은 공무원의 사명을 지각하고 관계법령을 준수하며 성실히 근무하여야 한다

2.  조종원은 운전중 소속기관을 대표하는 마음가짐으로 맡은바 임무를 수행하여야 하며 공무원의 명예를 손상시키는 언행과 손해를 끼치는 행위를 하여서는 아니된다

3. 조종원은 기술향상과 직무상 필요한 지식의 함양에 노력하여야 한다

4. 조종원은 항상 무사고 운전에 전력을 다하여야 한다

5. 조종원은 차량을 항상 자기 소유물과 같이 소중하게 사용하여야 하며, 경제적인 운전에 노력하여야 한다

6. 조종원은 근무중 복장을 단정하게 착용하며, 품위있는 태도로 승차인에게 호감과 신뢰감을 주도록 하여야 한다

7. 조종원은 근무중 운행 대기시에는 장비담당자에게 자기의 소재를 분명히 하여야 하며, 대기중 음주 또는 도박행위를 금한다

8. 조종원은 운전중 항상 도로교통표시와 주위 상황을 정확히 파악하여 적절한 운전을하여야 한다

9. 조종원은 지정된 차량의 구조, 기능 등에 정통하여 운전중 차량의 상태를 정확히 파악하여야 한다

10. 조종원은 운전중 사고가 발생한 때에는 장비담당에게 즉시 전화보고 하여야 한다

11. 조종원은 차량운행일지를 항시 휴대하고 매일 차량운행상황과 일일점검사항을 차량운행일지 이면에 기재하여 장비담당의 확인을 받아야 한다

12. 모든 장비는 업무종료후 사업소 주차장에 입고후 열쇠는 당직실 보관함에 게거한다

13. 조종원은 근무시 다음의 각호의 행위를 하여서는 아니된다

가. 근무중 음주행위

나. 운전중 흡연 및 식음

다. 운전중 휴대폰 사용

라. 승차자로부터 금품을 수수하는 행위

마. 차량을 사적으로 운행하는 행위

바. 정당한 사유없이 배차지역 이외의 지역을 운행하는 행위

사. 정당한 사유없이 담당장비를 이탈하는 행위

아. 배차명령없이 담당장비 이외의 차량을 운전하는 행위

자. 타인에게 담당장비를 운전하게 하는 행위

차. 제동장치나 비상조치를 취하지 않고 차량을 이탈하는 행위

카. 차량열쇠를 휴대치 않고 이탈하는 행위

타. 주민으로부터 오해를 받을 만한 위치에서 주차하는 행위

정 비 원   근 무 수 칙

1. 정비원은 공무원의 사명을 지각하고 관계법령을 준수하며 성실히 근무하여야 한다

2. 정비원은 운전중 소속기관을 대표하는 마음가짐으로 맡은바 임무를 수행하여야 하며 공무원의 명예를 손상시키는 언행과 손해를 끼치는 행위를 하여서는 아니된다

3. 정비원은 기술향상과 직무상 필요한 지식의 함양에 노력하여야 한다

4. 정비원은 소속 보유차량의 구조, 기능 등에 정통하여 고장상태 및 수리에 효율성을 기하여야 한다

5. 정비원은 사업소 보유치량의 주간․월간정비 및 수시정비를 실시하여 항상 100% 가동상태를 유지할 수 있도록 하여야 한다

6. 정비원은 정비실에 지급된 비픔 및 공구관리에 철저를 기하여야 한다

7. 정비원은 물품 등을 절약 사용하여 불필요한 낭비요인이 없도록 하여야 한다

8. 정비원은 근무시 정비화․정비복을 항상 단정히 착용하여 안전사고에 유의하여야 한다

9. 정비원은 정비실내 전기․용접기 등의 사용에 주의를 기울여 화재사고등 안전사고가 발생되지 않도록 하고 소화기를 비치하여야 한다

10. 정비원은 공구사용시 사용절차, 사용방법 등을 준수하여 공구가 파손되지    않도록 하여야 한다

11. 정비원은 정비실 내외 주변을 항상 청결히 하여야 한다

12. 정비원은 근무중 음주행위 및 도박행위를 하지 말아야 한다

13. 정비원은 업무시작 10분전까지 정비실에 정위치 근무하여야 하며, 퇴근시는   정비실내 정리정돈을 철저히 하여야 한다.