공 사 명	월드컵대교건설공사 (남단접속교)	도 면 검 토 서	D A T E	2018년 10월 18일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	비 고
1	2WDSS-13-DV-601	- 도면상에 강교의 계획고가 P17보다 결로집수구 위치가 더 높은 상태로 P17신축이음 하부에서 누수된 물이 결로집수구에서 고일수 있음	- 결로집수구의 방향을 반대방향으로 돌려서 신축이음에서 누수된 물이 곧바로 배수될 수 있도록 조치바람	공통
2	2WDSS-17-SD-118C, D, E	- 지점부 JACK UP보강재 하부에 받침용 보강재가 도면에는 있으나 재료표에는 없어 JACK UP시 하부플렌지 손상이 우려됨	- 현재 JACK UP작업으로 손상된 강박스 교량이 많이 존재하고 있음으로 하부보강재를 설치하여 하부플렌지 손상을 미연에 방지할 수 있도록 재료표에 표기하여 조치바람	공통