【 조치결과 미흡한 공사장 현황 】

연번	공 사 현 장		점검관련
건수		4
3	서울지하철 9호선 2단계 916공구	1	특별점검
4	서울지하철 9호선 2단계 919공구	1	특별점검
5	서울지하철 9호선 2단계 917공구	1	가을철대비
6	서울지하철 9호선 2단계 921공구	1	가을철대비

○ 특별안전점검

○ 점검기간 : 2013. 7. 31(수) ~ 8. 7(수)

공사명	분야	점검결과 지적사항	발주부서 조치결과(계획)	조치결과
서울지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사 (도시기반시설본부 도시철도토목부) (추진공정률 : 74.8%)	안전	- 구조물 완료 후 되메우기 관리 철저 ․ 오천주유소 앞 구조물 완료 후 되메우기시 침하 및 수평변위가 발생하지 않도록 다짐관리(콘크리트 또는 Soil 시멘트 등 권장)를 철저 바람것	- 출입구 구조물 완료후 되메우기시 다짐 관리 철저히 하여 지반변위 없도록 조치 하겠음 (조치결과 제출)	조치완료
서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 (도시기반시설본부 도시철도토목부) (추진공정률 : 27.2%)	안전	- 8호선 하부통과구간 매몰되는 하부 Beam 부식 우려가 있으므로 부식 방지(방청제도포 등) 후 매몰될 수 있도록 조치할 것	- 8호선 하부 받침 Beam 매몰시 녹 제거 조치 후 매몰토록 하겠음 ( 매몰 결과 제출)	조치완료

○ 가을철대비 공사장 점검

○ 점검기간 : 2013. 9. 30(월) ～ 10. 14(월)

공사명	분야	점검결과 지적사항	발주부서 조치결과(계획)	조치결과
서울지하철9호선 2단계 917공구 건설공사 (도시기반시설본부 도시철도토목부) (추진공정률 : 82%)	품질	- 되메우기 완료 후 지하수위 상승에 다른 누수문제와 적절한 대책요망	- 되메우기 완료 후 지하수위 상승에 따른 누수방지대책 수립 시행 계획임 (누지방지대책 수립계획 제출)	조치완료
서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사 (도시기반기반본부 도시철도토목부) (추진공정률 : 33.4%)	안전	- 정거장구조물 구간 콘크리트타설 전 시스템 동바리 설치상태 확인 필요	- 935정거장 지하2층 중간슬래브 시공 중으로 시스템 동바리에 대한 안정성검토(기술지원감리원)를 하였으며, 검측을 득한 후 콘크리트 타설 하겠음 ( 검축 및 타설결과 제출)	조치완료