산지전용지(강남보금자리주택지구) 안전점검 결과 조치사항

□ 조치결과

보완 요구사항	조 치 내 용
- 옹벽, 산마루측구 등 재해방지 시설 주변 보완 필요 • 산57번지 일대 절토사면 피복 • 산림경계부 사면 토사 유출 방지방안 검토 • 산마루 측구 상단 세굴 및 침하방지 조치 • 615동 앞 골막이 등 사방시설 보완
- 비탈면 지속적 안전점검 및 관리 필요

□ 현황사진

조 치 전	조 치 후
조 치 전	조 치 후

조 치 전	조 치 후
조 치 전	조 치 후
조 치 전	조 치 후
조 치 전	조 치 후