다중이용시설 점검결과에 따른 조치사진(롯데백화점 본점)

방화셔터 하단 가이드라인 미표시(전)	방화셔터 가이드라인 표시(후)
방화문 연동스위치 작동 불량(전)	방화문 연동스위치 보수(후)
지하1층 소화전 개폐 손잡이 없음(전)	지하1층 소화전 개폐 손잡이 설치(후)