- 2016년 풍수해 대비 -

현장점검 결과보고 (대형 공사장)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 관내 대형공사장 3개소

(구리~포천 고속도로공사, 장안교성능개선공사, 망우리고개횡단교량설치공사)

○ 점검일시 : 2016. 4. 22(금)

□ 지적사항

연번	공 사 현 장	지 적 사 항	비 고
1	구리~포천간 고속도로공사현장	성토사면 유실방지대책 공사현장 적치물 방치(유실우려) 등	미조치 3건 (1차 점검사항 8건중 5건 조치 완료)
2	장안교 성능개선 공사현장	중랑천 둔치내 자재 등 적치	1건
3	망우리고개 횡단교량설치공사현장	교대부 법면 호우시 토사유실 우려	1건

□ 조치사항

○ 각 현장별 지적사항(현장별 여름철 수방대책 계획서 포함)에 대하여 ‘16.5.10일       까지 치수과로 결과제출

점 검 사 진

성토사면 미정비 (구리~포천간 고속도로현장)	공사현장 토사유출 (구리~포천간 고속도로현장)
호우시 공사현장 적치물 유실우려 (구리~포천간 고속도로현장)	둔치내 공사현장 자재 적치 (장안교 성능개선 공사현장)
호우시 교대부 법면 토사 유실우려 (망우리고개 횡단교량 설치현장)	호우시 교대부 법면 토사 유실우려 (망우리고개 횡단교량 설치현장)