	< 조 치 사 항 >
○ 비상근무 발령 시 현장 행동매뉴얼에 따른 운영 철저 ○ 공사관계자(직원, 협력사, 기능공, 장비운전사) 비상연락망 확보 및 현장 대기 ○ 수방자재 및 수방 장비 가동 여부 재확인(양수기 작동 여부 등) ○ 코로나-19 감염증 관련 선별진료소, 그늘막 철거(안전조치) 및 결박 ○ 집중호우 대비 침수예측시스템 모니터링 - 모니터링 결과 집중호우가 예상될 경우 사전 비상근무 실시 ○ 지하차도, 하천 진입로 등 위험지역은 사전에 점검하여 출입차단과 사전대피 강화 - 경찰관서 등 관계기관과 협력하여 통제 기준 등 관련 지침에 따라 지하차도, 둔치주차장, 하상도로(징검다리), 산책로, 공원 등 출입통제 강화 ○ 빗물받이 유입, 퇴적된 쓰레기 협잡물 등을 제거하여 도로침수 예방 ○ 강풍 대비 타워크레인, 가시설, 가림막 등 전도방지, 현수막 제거, 옥외간판 낙하방지 조치 등 ○ 하천, 사면, 배수시설 등 위험지역 공사장 작업 중지 및 재해복구 사업장 등 공사 현장 침수 방지를 위한 안전대책 조치 ○ 하천 내 임시시설물(사무실 등) 대피 등 안전관리, 유수 소통 지장물 반출 ○ 하수관로 내 정비공사 시 관리요원 상시배치(공사중지 등) ○ 급경사지(옹벽, 절개지 등), 주택사면 등 위험시설물 순찰 및 안전점검 ※ 강우 시 인근 주민 사전안내 방송실시 ○ 저지대 상습침수지역에 대한 순찰 및 응급조치 ○ 시설물 관리자 정위치 근무 및 가동(준비) 철저 ○ 지하철 환기구 및 출입구의 우수유입 방지 ○ 공사의 안전관리 강화 및 비상연락체계 유지 ○ 공사장 등에서 유출된 토사로 빗물받이가 막히지 않도록 사전 점검 조치