▣ 고장사진

: 프레임 및 베어링 마모로 인하여 구급차 내 들것 고정 시도 시 접힘 불량.