□ 주요 점검사항

구 분		점검사항	이상유무	비고
상부구조	교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장) • 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장) • 단차, 파손(신축이음부 주변) • 마모, 바퀴자국(곡선부, 중차량통행로) • 물고임(배수구 주변)
	배수시설	• 뚜껑파손 및 주변파손, 누락, 오물퇴적, 막힘 • 관의 연결부 어긋남, 파손, 이물질에 의한 막힘, 지지철물의 이완 및 파손, 배수관 길이 부족(짧음), 유출구 위치 부적절(도로구간)
	난간 및 연석	• 강재의 경우 도장 손상 및 부식 • 난간과 상판연결부의 결함, 파손 • 전체적인 처짐 및 선형불량 • 균열, 박리, 파손 • 철근노출 및 부식 • 전체적인 처짐 및 선형불량
	신축이음 장치	1) 본체 : • 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 • 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적 • 누수 및 슬래브 접속면 백태 • 방수 물받이 고무재 파손여부 2) 후타재: • 단차(본체, 교면포장, 접속슬래브) 균열 및 파손
	바닥판 하면	1) 공통 • 균열, 박리, 파손 및 철근노출 • 누수 및 백태(유리석회)
		2) 강상판 • 용접상세부 피로균열 • 스플라이스부 볼트 이완 및 누수 • 강상판 하면의 도막박리 및 부식

구 분		점검사항	이상유무	비고
하부구조	주형	강재 주형 • 도장 부풀음, 점부식, 박리 • 용접부 피로균열 • 주형의 변형 • 누수에 의한 물고임 • 부식 및 단면 손실 • 비둘기 배설물 등 오물 퇴적 • 볼트체결부 이완 및 누락 • 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부) • 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변, 상자형주형 내부 등)
	받침 장치	1) 본체 • 가동받침의 신축유간 부족 • 가동받침 전․후방의 가동장애 요소 • 받침과 주형의 밀착상태 • 수직보강재와 받침 편기상태 • 받침 물고임 및 부식 2) 받침 콘크리트 • 앵커볼트 파손, 절단 • 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하 • 교각두부 균열
	교대	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동) • 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, • 백태(유리석회)
	교각	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출 • 재료분리, 백태 및 두부 물고임 • 받침부 하부 균열 및 파손 • 시공이음부 균열 • 이동 또는 기울음 • 수면접촉부 침식

‘17년 상반기 집중점검 결과보고

(동작대교)

점검구간 :

점검일시 : 2017.

점 검 자 :

지적사항

위 치		점 검 결 과	사진 번호

따로붙임  점검사진 1부  끝.

점 검 사 진

사진1		사진2

사진3		사진4

사진5		사진6