주요 구조장비 교육·훈련 활용 사례

<중부소방서 현장대응단 구조대>

중부 관내에 위치한 청계천의 돌발성 집중 강우에 따른 요구조자 교량하부 고립 및 급류사고 등 긴급상황 발생시 인명구조 대응에 필요한 급류구조 교육·훈련을 실시함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 현장대응단-2229(2018.4.6.)호『2018년 급류사고 대응 특별구조훈련 결과 알림』

□ 현장대응단-1787(2018.3.20.)호『2018년 급류사고 대응 특별구조훈련 계획 알림』

□ 소방행정과-3590(2018.2.6.)호『2018년도 소방서 성과평가 추진 계획』

※ 성과지표-성과평가메뉴얼/내부평가/주요 구조장비 활용 및 관리(교육훈련 활용 전파)

Ⅱ		훈 련 개 요

□ 교육훈련 기간 : 2018. 3. 28.~29. (2일간)

□ 교육훈련 장소 : 강원도 인제군 일대(내린천)

□ 교육훈련 장비 : 급류구조장비 등

□ 교육훈련 내용 : 급류사고를 대비한 급류구조 훈련

- 급류사고 대비 급류 및 관련장비 이론교육

- 급류 익수자 구조를 위한 급류구조 기법 숙달훈련

- 로프발사총, 빗샷을 이용한 로프설치 및 횡단구조

- 급류수영 및 팀단위 급류 극복훈련

Ⅲ		급류사고 주요 구조장비 제원

1		급류구조장비 세트

장 비 사 진	장 비 명	장 비 제 원
	급류구조자켓 (FORCE6 Rescuer)	부력 : 25 lbs 이상 재질 : 420데니아 나일론 원단
	드로우 백 (NRS Compact)	로프재질 : 폴리 프로필렌 로프직경 : 7mm 최대하중 : 4.2Kn
	보호 헬멧 (NORTHERN DIVER SEAHAWK-Red)	재질 : 고밀도 폴리에틸렌
	칼 (NRS Pilot)	칼 크기 : 7 ¼ " 블레이드 : 3 "
	신호용 호각 (FOX 40)	재질 : 플라스틱 무게 : 30g 이하
	보관용가방 (mares 크루즈 메쉬 백팩)	메쉬 그물망 구조

2		로프발사총

장 비 사 진	장 비 명	장 비 제 원
	STR-300	재질 : 두랄루미늄(기간부), STKM13C(총열), 크롬몰리브덴 합금강(부품) 발사방식 : 공기압축식 구경 : 15 mm 최대사거리(로프견인탄) : 100M 이상 최대사거리(구명환) : 60 M 이상 중량 : 4.3 Kg

3		로프설치 및 회수장치

장 비 사 진	장 비 명	장 비 제 원
	BIG SHOT	재질 : 파이버글라스 폴길이 : 2400mm 이상

Ⅳ		훈련 단계별 주요장비 활용

1		이론 교육

급류사고를 대비한 급류의 이해와 급류 관련장비 등 이론교육 실시

2		드로우백 투척 숙달 훈련

급류에 휩쓸린 요구조자에게 드로우백을 투척하여 확보하는 구조기법 숙달 훈련

3		고립 요구조자 접근 및 확보 훈련

교량 하부 및 바위등 급류에 고립된 요구조자에게 드로우백을 이용한 Y내리기, 로프를 이용한 요구조자 접근기법 숙달훈련

4		급류 극복훈련

건식슈트, 급류구조자켓 부력을 이용한 개인 급류수영 건너기, 팀단위 급류극복 훈련

5		로프발사총, 로프설치 및 회수장비 훈련

로프발사총을 이용한 요구조자 구명환 전달, 로프설치 및 회수장비(빅샷)를 이용한 횡단로프 설치 훈련

끝.