주요 심사내용

□ 공 사 명 : 도림천 차집관거 보수공사

□ 사업개요

위 치	도림천 우안
공사개요	- 도림천 우안 차집관거 비굴착보수 · D700~1000mm, L=1161m
공사기간	2017.10 ~ 2017.12.20

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	960,000	천원
◦	심사금액	:	908,809	천원
◦	절 감 액	:	51,191	천원
◦	절 감 률	:	-5.3	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정

- 경유: 1,218원/ℓ → 1,216.5원/ℓ(’17년8월 서울지역주유소 판매가격)

- 컨테이너하우스(사무실용): 2,100,000원/동 → 1,980,000원/동 외8종

◦ 내역서 조정

- 교통통제원, 보행안전도우미 : 노무비 → 경비

- 가림막휀스, 가설사무실 등: 경비적용

◦ 일위대가 조정

- CCTV조사 적재차량: 승합차(9인승 → 3인승)

- CCTV조사 및 보고서작성: 경비적용

- 가설휀스: 6개월(13%) → 3개월(6%)

- 마대쌓기 및 헐기: 보통인부(0.39인 → 0.316인), 조사품 적용

- 가설사무실 및 창고: 표준품셈2-2-3적용

· 6개월(16%) → 3개월(12%), 설치 및 해체 시 각각적용

- 연결관천공(800mm이상): 공기압축기(0.36→0.15), 조사품 적용 등

◦ 중기사용료 조정

- 공기압축기: ’17년 건설기계가격 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 비굴착공법은 공통단가(물재생시설과)를 적용하였으며, 향후 공사현장에 맞는 비굴착공법이 반영될 수 있도록 각 공법별 도면 및 시방서를 보완(추가)하여 발주