주요 심사내용(총괄)

□ 사 업 명 :  노원 외 1역 승강편의시설 설치공사(40공구)

□ 사업개요

○ 공사위치 : 4호선 노원역, 7호선 중계역 내부

○ 공사내용 : 정거장 승강기 설치공사

○ 총공사비 : 3,857백만원(도급비 3,723백만원)

□ 심사평가 결과 : 절감액 123백만원 (3.3%)

[단위 :천원]

구 분	요청금액 (도급비)	심사금액 (도급비)	절 감 액	절감률
계	3,723,330	3,600,109	123,221	3.3%
토 목	3,264,570	3,164,398	100,172	3.1%
건 축	458,760	435,711	23,049	5.0%

주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명 :  노원외 1역 승강편의시설 설치공사

□ 사업개요

위 치	노원역, 중계역
공사개요	- 노원역 5번출구 E/L 24인승 1대 - 중계역 6번 출구 E/S 1200형 2대
공사기간	2020.4. ~ 2021.9

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	3,264,570	천원
◦	심사금액	:	3,164,398	천원
◦	절 감 액	:	100,172	천원
◦	절 감 률	:	3.1	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재 단가 조정

- H형강, 이형철근, 고재 외 10종 거래실례가격 조정

◦ 내역서 및 일위대가 조정

(노원역)

- 풍화암 굴착과 무진동굴착 이중 계상 : 무진동 굴착 제외

- 주형보설치 및 철거(야간) : 크레인타이어 25톤 → 10톤

- 띠장설치 및 철거 : m당 → 본당 (연장별 환산 조정)

- 버팀보 제작 : 수량 오류 조정

- 원심력 철근콘크리트관 : 흄관 부설 수량으로 조정

(중계역)

- 토사굴착(인력+기계상차,h=2.0m이하, 이상) : 토사굴착(기계) 조정

- 주형보설치 및 철거(야간) : 크레인타이어 25톤 → 10톤

- 띠장설치 및 철거 : m당 → 본당 (연장별 환산 조정)

- 버팀보 제작 : 수량 오류 조정

- 원심력 철근콘크리트관 : 흄관 부설 수량으로 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견 없음

◦ 특정기술선정위원회 심사 대상 : 해당없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 잔토 운반 관련 경로 변경시 위치, 거리등 명시하여 설계반영.

주요 심사내용 (건축)

□ 공 사 명 :  노원 외 1역 승강편의시설 설치공사(40공구)

□ 사업개요

위 치	7호선 노원역 5번 출입구 인근, 7호선 중계역 6번 출입구 인근
공사개요	- 7호선 노원역 5번 출입구 E/V 24인승 1대 설치 - 7호선 중계역 6번 출입구 E/S 1200형 2대 설치
공사기간	2020.4. ~ 2021.9.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	458,760	천원
◦ 심사금액 :	435,711	천원
◦ 절 감 액 :	23,049	천원
◦ 절 감 률 :	5.02	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 철강설 외11종(△18천원)

◦ 일위대가 조정

- 건축물현장정리 : 서울형품셈 적용(△411천원)

- 계단식발판 : 중복으로 제외(△353천원)

- 화강석붙임(습식) : 서울형품셈 적용(△828천원)

- 압착붙이기(바닥) : 표준품셈 적용 (△83천원)

- 잡철물제작설치(철재) : 품셈적용기준 조정(△7,806천원)

□ 사업부서 협의결과 : 이견없음