주요 점검지적 사진

공 사 명 :	면목6구역 주택재건축사업	점검일 :	2019. 10.29.
지적사항 :	계단실 경사면 이어치기 부분 치핑 후 깨끗이 청소하고 접착제 바른 후 같은 강도의 모르타르로 마감 요망.
지적사항 :	지하주차장 자재인양구 90°구부린 철근은 일부 강도 손실을 대비하여 콘크리트 타설전 1/3정도 같은 철근으로 앵커링 보강 요함.