주요 점검지적 사진

공 사 명 :	홍은6구역 주택재건축 정비사업	점검일 :	2019. 12. 3.
지적사항 :	철근 피복두께를 규정대로 유지토록 시공관리 바람.
지적사항 :	외부 옹벽 이어치기 및 joint 부위 방수폭 joint 라인 기준을 상·하 200mm 이상 보강 바람.