주요 점검지적 사진

공 사 명 :	동작동성당 신축공사	점검일 :	2020. 6. 25.
지적사항 :	건물외벽, 내무 슬래브 및 보하부 등 비드법 보온재의 틈이 있고, 일부 훼손된 부위, Form tie 제거부위 등의 단열재 성능향상을 위해 우레탄폼 충전을 밀실하게 시행바람.
지적사항 :	건물외벽 치장벽돌 쌓기 벽체 긴결철물 설치간격은 설계치수 수직800mm, 수평650mm 이내 기준을 준수하고, 치장벽돌 수직 및 수평 줄눈을 밀실하게 시공 바람.