주요 점검지적 사진

공 사 명 :	서울 독산 기업형 임대주택 현장	점검일 :	2019. 7. 4.
지적사항 :	기둥 HOOP 배근 간격을 유지 하시기 바람.
지적사항 :	보 하부 재료분리 및 철근 받침 등이 노출되어 있으니 면처리(무수축Mortar적용)후, 후속 마감 처리하여 주시기 바람.