주요 확인지적 사진

공 사 명 :	동원주택 가로주택정비사업 건설공사	점검일 :	2021. 11. 9.
지적사항 :	창호 개구부 수직도 보강 필요함.
지적사항 :	기둥 스트럽 외부 135°폐쇄형으로 시공하여야 하나, 실시공은 90°로 되어 있으니 보완 시공하기 바람. (90°+90°=> 135°+90°시공바람.)