주유취급소의 정전기에 의한 화재위험성 및 안전대책

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

□ 정전기의 개념

전하의 분포가 시간적으로 변화하지 않을 때의 전기현상으로 마찰에 의한 대전현상, 직류전압이 걸린 도체에서 생기는 전기장, 정지된 전하에서 생기는 전기장 등에 의하여 발생함

□ 주유취급소에서의 정전기에 의한 화재위험성

○ 주유취급소에서의 정전기에 의한 화재는 주로 셀프주유취급소에서 주유고객이 주유작업중 자동차에 승하차를 반복하는 경우 발생하는 정전기가 휘발유 유증기에 착화하여 발생하며, 그 과정은 다음과 같음

- 주유작업중 자동차연료주입구 및 주유노즐 주변에 휘발유 증기운(蒸氣雲)을 형성

- 주유고객이 주유노즐을 자동차연료주입구에 삽입한 상태에서 자동차안에 들어갔다 나온 후 몸에 정전기가 생기고 그 상태에서 주유노즐 또는 자동차 손을 대는 경우 축적된 정전기가 유증기에 착화

- 초기 착화시 주유고객은 자동차가 폭발할 것이라는 순간적인 두려움에 휘발유가 분출되고 있는 주유노즐을 자동차연료주입구로부터 빼면서 주변에 휘발유가 누출되어 연소가 순간적으로 확대

○ 셀프주유취급소의 화재발생시 연소확대를 방지하는 관건은 고정주유설비의 주유노즐의 자동폐쇄기능 등 안전장치에 있으며, 위험물안전관리법시행규칙 별표 13 ⅩⅤ제2호에 규정하고 있음

○ 셀프주유취급소에서의 정전기에 의한 화재사고는 여성운전자에 의하여 주로 발생하며, 이는 안전에 대한 보호심리로 자동차 안을 반복하여 들어갔다 나왔다 하는 경향이 있기 때문임

○ 미국에서는 셀프주유취급소에서의 정전기에 의한 화재사고가 연평균 1,000여건에 달함(미국의 경우 고정주유설비의 주유노즐 자동폐쇄기능 등 안전장치 의무규정이 없음)

□ 주유취급소에서의 정전기에 대한 안전대책

○ 특히, 겨울철 주유노즐을 자동차연료주입구에 삽입한 상태에서 자동차에 들어가는 것을 삼가 하여야 함

○ 주유노즐을 여러 사람이 교대로 잡은 것을 삼가야 함

○ 자동차 안에 들어갔다 나와야 하는 경우는 자동차연료주입구의 반대쪽 문을 이용하고, 주유노즐을 잡기 전에 다른 금속물질에 손을 대어 정전기를 줄여야 함

○ 주유노즐 주변에서 불이 붙으면 주유노즐을 뽑지 말고 주유취급소의 관계자에게 알려 주유펌프작동을 중단시키는 등 조치를 하도록 하여야 함

○ 주유취급소 근무자 및 주유시설 작업자의 복장은 정전기가 많이 발생하는 화학섬유를 피하고 면제품을 입는다.

○ 주유기 교체작업 등 작업시에는 가능하면 주위의 습도가 높은 습한 날을 이용하고 반드시 소화기를 인근에 비치한다.

□ 정전기 예방법

○ 피부 정전기

신체 중 가장 정전기를 많이 느끼는 부위는 손이므로 손이 건조하지 않도록 물기가 남아있도록 하고 핸 크림이나 바셀린로션 등을 발라 항상 촉촉함을 유지하도록 하며, 물체를 잡을 때는 손톱 끝으로 두 세번 톡톡 두드려 정전기를 방전시킨 다음 잡는 것이 좋음

○ 모발 정전기

머리카락 엉킴을 방지하는 린스는 정전기 예방에 많은 도움이 되며, 드라이기를 사용할 경우에는 모발보호 효과가 있는 스타일링제를 바른 후에 드라이기와 머리카락 사이에 20cm 정도 간격을 두는 것이 정전기 예방에 도움이 됨

○ 의류 정전기

화학섬유 의류는 정전기 발생이 심한 편이므로 의류의 정전기를 방지하기 위해서는 세탁 후 섬유린스로 헹구거나 정전기 방지용 스프레이를 뿌리는 것이 좋음. 모직이나 실크류보다는 면으로 된 옷이 정전기가 적게 발생함

○ 자동차 정전기

자동차 문을 여닫을 때 끝이 뾰족한 기구로 문손잡이나 열쇠 등의 금속부위를 톡톡 2～3차례 두들기면 뾰족한 부분에 모인 정전기가 다른 쪽으로 쉽게 이동해 정전기를 막을 수 있음

○ 실내 정전기

물을 끓이거나 가습기를 사용하여 습도를 높여주는 방법이 가장 효과적이며, 창문을 약간 열어두어 실내 공기의 흐름을 원활하게 하면 정전기 방지에도 도움이 됨

□ 정전기 예방장치(예)

○ 대전 방지용 접지전극

방화벽 등

접지단자

접지도선

A부

접지극

G.L

클립

방화벽 등

접

지

단

자

접지

도선

A부상세도

○ 접지법

어스선(접지선)