주유취급소 관계자 간담회 자료

강 동 소 방 서

【예 방 과】

주유취급소 관계자 간담회 자료

폭염기 온도상승에 따른 유증기 폭발사고 등 주유취급소의 안전사고가 우려됨에 따라 관계자의 화재 예방활동 및 초기 대응 능력 강화를 통해 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위한 회의자료입니다.

Ⅰ		관련 근거

□ 경기도 양주시 ‘혜성주유소’ 화재(2014.1.9)

□ 언론보도 ‘주유하다 정전기화재 잇따라..운전자 위협(KBS뉴스9, 2014.1.10)

Ⅱ		추진 방향

□ 주유시 정전기 발생 방지를 위한 대책 강구

□ 주유 고객 대상 정전기 제거에 대한 집중홍보 강화

□ 셀프고정주유설비 사용 안내 멘트에 정전기 관련 경고 문구 탑재

Ⅲ		정전기의 개념

전하의 분포가 시간적으로 변화하지 않을 때의 전기현상으로 마찰에 의한 대전현상, 직류전압이 걸린 도체에서 생기는 전기장, 정지된 전하에서 생기는 전기장 등에 의하여 발생함

Ⅳ		정전기에 대한 화재위험성

□ 주유취급소에서의 정전기에 의한 화재는 주로 셀프주유취급소에서       주유고객이 주유작업중 자동차에 승하차를 반복하는 경우 발생하는       정전기가 휘발유 유증기에 착화하여 발생하며, 그 과정은 다음과 같음

- 주유작업중 자동차연료주입구 및 주유노즐 주변에 휘발유 증기운을 형성

- 주유고객이 주유노즐을 자동차연료주입구에 삽입한 상태에서 자    동차안에 들어갔다 나온 후 몸에 정전기가 생기고 그 상태에서    주유노즐 또는 자동차 손을 대는 경우 축적된 정전기가 유증기    에 착화

- 초기 착화시 주유고객은 자동차가 폭발할 것이라는 순간적인 두려    움에 휘발유가 분출되고 있는 주유노즐을 자동차연료주입구로부    터 빼면서 주변에 휘발유가 누출되어 연소가 순간적으로 확대

□ 셀프주유취급소의 화재발생시 연소확대를 방지하는 관건은 고정주유설       비의 주유노즐의 자동폐쇄기능 등 안전장치에 있으며, 위험물안전관리       법시행규칙 별표 13 ⅩⅤ제2호에 규정하고 있음

□ 셀프주유취급소에서의 정전기에 의한 화재사고는 여성운전자에 의하여       주로 발생하며, 이는 안전에 대한 보호심리로 자동차 안을 반복하여       들어갔다 나왔다 하는 경향이 있기 때문임

□ 미국에서는 셀프주유취급소에서의 정전기에 의한 화재사고가 년평균        1,000여건에 달함(미국의 경우 고정주유설비의 주유노즐 자동폐쇄기능       등 안전장치 의무규정이 없음)

Ⅴ		정전기에 대한 안전대책

□ 특히, 겨울철 주유노즐을 자동차연료주입구에 삽입한 상태에서 자동차에       들어가는 것을 삼가 하여야 함

□ 주유노즐을 여러 사람이 교대로 잡은 것을 삼가야 함

□ 자동차 안에 들어갔다 나와야 하는 경우는 자동차연료주입구의 반대쪽       문을 이용하고, 주유노즐을 잡기 전에 다른 금속물질에 손을 대어 정전       기를 줄여야 함

□ 주유노즐 주변에서 불이 붙으면 주유노즐을 뽑지 말고 주유취급소의        관계자에게 알려 주유펌프작동을 중단시키는 등 조치를 하도록 하여야 함