참 고	주차 차단기 설치 형태 및 진입로 폭 설명

❍ 주차 차단기 설치 형태 설명

주차 차단기 중앙형 설치 사례 (붉은 색 원 참조)		주차 차단기 사이드형 설치 사례 (붉은 색 원 참조)

❍ 진입로 폭 측정 설명

중앙형의 경우 진입 방향의 주차 차단기 내부 폭을 측정 (붉은 색 선 참조)		사이드형의 경우 양방의 주차 차단기 내부 폭을 측정 (붉은 화살표 참조)

본 사례는 진입로가 2개 차선이나, 주차 차단기가 각각 설치가 되어있는 사례로

파악 서식에는 중앙형으로 기재 및 가장 넓은 진입로 차단기 내부 폭을 측정

(붉은 화살표 참조)

❍ 진입불가 사유 설명

주차 차단기와 동간(화단) 간격이 좁아서 회전 반경이 부족한 사례 (붉은 색 선 참조)		주차 차단기 내부 폭이 좁은 진입로 폭 협소 사례 (붉은 화살표 참조)

❍ 주차 차단기 폭 측정 방법 설명

	❍ 대형 소방차량(고가사다리)의 전폭은 2.5m로 좌・우 여유 폭 0.05m(2.6m)를 확보해야 진입에 어려움이 없다고 판단됨. ❍ 그림의 붉은색의 차단기와 도로경계석과의 넓이를 측정 하여 2.6m 이하의 대상에 대하여 소방관서에서 보유중인 고가사다리차를 실제 동원하여 진입불가 여부를 파악