주한 공관(대사관 등) 관리카드
□ 일반현황
대 상 명				구분		대사관 / 영사관
주 소						대 표 자
건물개요	양식 철근조 스라브가 8/2층, 2동, 연면적 3,285㎡, 바닥면적 785㎡					건축년도
건 물 사용현황	전층 / 일부(15층)					방화관리 등 급		1급 / 2급 / 비방화
소방시설	소화기 50, SP 235/5, 옥내소화전 8, 자탐 150/6, 연결살수설비 33/2 등					종 사 원		120 명
위 험 물	등유 3,000ℓ / 허가일 : 2014. 3. 5 / 지하 2층 보일러실 / 난방용
가스취급	도시가스 사용 / 사용 층 및 용도 : 지하 2층 보일러용, 4층 취사용
유사시 비상연락망
화재 등 사고 담당부서	부서명		담당자				연락처
							유 선 : 핸드폰 :
출입허가 관련부서	부서명		담당자				연락처
							유 선 : 핸드폰 :
인명피해 통보부서	부서명		담당자				연락처
							유 선 : 핸드폰 :
통 역 관	부서명		담당자				연락처
							유 선 : 핸드폰 :
대사관저	주소 :
주변 여건
관할안전센터		거리			선착대				소방용수시설
세종로 안전센터		200m			세종로 안전센터				지상식 34호 (건물 정면 좌측)

□ 층별 용도 및 시설

구분	용도	면적(㎡)	소화설비				경보설비				피난설비			소화활동설비
종별			소화기	옥내소화전	스 플 링 쿨 러 H/V	이 산 화 탄 소 H/V	비상경보	비상방송	자 동 화 재 탐 지 기 (감 /회)	자동화재속보설비	구조대	유도등	비상조명등	연결송수관	비 상 콘 센 트 /배 연 설 비	무선통신설비
계			187	27	5491(13)		28	378	291/38			277	20		/8
B3F	물탱크실 펌프실	227.27	8	2	36(1)		2	5	57/2			14	5		/2
B2F	기계실 전기실	4,169.85	31	4	459(2)		4	11	90/4			45	4		/2
B1F	생산라인	4,141.29	34	4	996(2)		4	73	24/7			55	7		/2
1	생산라인	1,854.05	18	2	568(1)		2	38	7/4			15		쌍구형4
2	생산라인	1,755.47	13	2	571(1)		2	39	4/2			18		방수구2
3	생산라인	1,756.77	16	2	590(1)		2	44	6/2			19		방수구2
4	생산라인	1,758.08	16	2	590(1)		2	39	6/2			19		방수구2
5	생생산라인	1,759.38	16	2	592(1)		2	51	6/2			21		방수구2
6	회의실, 사무실	1,759.38	13	2	151(1)		2	19	9/2			21		방수구2
옥탑	광고탑	206.77		1			2	2	5/2

□ 위 치 도

대상처	소방서	안전센터	경찰서	치안센터	보건소	구청	병원

□ 건물 전경 (사진)

정면			후면
진입로	건물 정면	건물 좌측		건물 우측	건물 후면
폭	8차선 도로	4차선 도로		8m 이면도로	4m 이면도로

□ 지하 1층 평면도

□ 지상 1층 평면도

□ 지상 2층 평면도