포장완료 구간 줄눈모래 충진 점검 기준

- 고무망치를 블록에 두드리거나 송곳을 활용하여 충진여부 점검

- 점검 시 10mm이상 꺼짐, 미채움 발생 개소가 10m 당 3건 이상 적발 시 부실 시공으로 간주

○○구 의견: 예) 의견 수용

예) 보다 세부적 기준, 다른 방법 제시 등

부실 시공 시 조치

동일현장 1회 적발	팀장 입회하 해당 업체 교육(사진첨부, 과장결재 후 공문 회신)
동일현장2회 적발	상기 교육 완료 시	업체 과태료, 벌점 요구, 관내 공사 중 또는 예정 업체 과장이 교육
	상기 교육 미완료 시	업체&공무원 제재 검토

○○구 의견: 예) 의견 수용

예) 개선안 제시 등