건설공사장 안전점검표

용역(공사)명		회 사 명
점 검 자		점 검 일

□ 일반 사항

분 야	점 검 내 용	점 검 결 과			조치사항
		양호	보통	불량
안전보건 관리조직 및 교육	◦ 안전관리 계획서의 작성 및 이행 여부
	◦ 안전보건협의체 구성 및 회의 (월 1회 이상) 실시 기록 보존여부
	◦ 작업장 순회점검(2일 1회) 실시 및 기록 보존 여부
	◦ 합동안전보건 점검(2개월 1회) 실시 및 기록 보존 여부
	◦ 안전보건교육(전문교육기관) 실시 여부
산언안전 보건관리비	◦ 안전관리비 적정계상 여부
	◦ 안전관리비 집행 실태 (타목적, 용도 외 사용 등)
개인보호구 지 급	◦ 보호구 적격품 구입 여부
	◦ 개인보호구 지급, 착용 여부
기 타 안전대책	◦ 위험물(인화성 물질 등) 관리상태 및 화재 등 비상대책 수립 여부
	◦ 자재의 정리 정돈 및 안전통로 확보
	◦ 안전펜스, 경고 등 표지판 설치 상태

□ 세부 사항

분 야	점 검 내 용	점 검 결 과			조치사항
		양호	보통	불량
기초지반 및 절토부, 굴착공사시	◦ 지하매설물 조사 여부
	◦ 터파기 구간 적정구배 준수 여부
	◦ 주변구조물 균열 및 변형 발생 여부
	◦ 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부
	◦ 흙막이 설치시 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 여부
거푸집 및 동바리 설치시	◦ 기 설치된 동바리, 거푸집 판넬 등의 존치 상태 및 후속작업 진행 여부
	◦ 거푸집 내부 빙설, 오물 찌꺼기 등의 제거 유무
	◦ 동바리 설치시 구조검토에 따른 조립도의 적정성
	◦ 변형ㆍ부식 또는 손상된 동바리 사용 여부
비계 작업시	◦ 비계 연결 철물의 이완상태 확인 후 정비 여부
	◦ 공사중 비계의 파손부위 및 수직, 수평불량 부위 재시공 여부
	◦ 비계 기둥간 적재하중의 적정성 (400kg이하)
건설 기계 설치·운전시	◦ 운전자 적정 자격 및 건설기계 안전인증 여부
	◦ 작업장소 지형, 지반상태 확인 및 장비의 전도 방지 조치 여부
	◦ 작업구간 내 작업자 출입 통제 및 유도자 배치 여부
	◦ 승차석이 아닌 곳(버킷 등) 작업자 탑승 여부