설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 중랑구

○ 사 업 명 : 2016년 가로수 생육환경 개선사업

○ 대 상 지 : 봉우재로 등

○ 사 업 비 : 금400백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2016.6.7.(화)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 빗물이 토양에 스며들 수 있도록 띠녹지의 성토 단면을 오목하게 계획바랍니다. (2016년 가로수 생육환경 개선사업 추진요령 참조)

◦ 제설제(염화칼슘) 피해예방을 위해 차도측에 일정폭(20㎝ 이내)을 확보하여 옥잠화, 비비추, 맥문동, 종지나물 등을 열식으로 계획바랍니다.

◦ 소나무 재선충 예방 및 확산방지를 위해 소나무(둥근형)는 식재를 지양하되, 불가피하게 식재하여야 할 경우 아래 사항을 준수 바랍니다.

- 1년 6개월에서 2년 이내에 예방나무주사를 하였고 굴취시 재선충병 방제 조치(약제살포 등)한 소나무류로 식재

- 생산(굴취)에서 하자까지 이력사항 기록관리

◦ 띠녹지내 생육상태가 불량한 가로수 주변에 통기 및 급수시설를 설치바랍니다.(서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙 별표 2 참조)

◦ 인조잔디 이용한 가로수 보호덮개는 지양하고, 띠녹지와 띠녹지 사이에 있는 가로수의 보호덮개 빈 공간에 지피류(애기맥문동 등)을 식재하여 경관을 향상을 도모바랍니다.[조경과-2609호(2016.3.2.) 참조]

◦ 가로수 메워심기의 경우 도로표지·신호등 등과 같은 안전시설, 전신주(변압기 인접), 횡단보도, 도로 가각부 등과 충분한 이격거리(3m 이내)가 확보되도록 옮겨 심기바랍니다.

◦ 가로수 메워심기 지역의 토심 1m까지 환토하고, 수목 중심으로부터 통기 및 급수시설를 설치바랍니다.

◦ 가로수 보호틀 안으로 빗물이 흘러갈 수 있도록 하고, 가로수 보호덮개와 지면과의 높이 차는 5㎝ 이상이 되도록 계획바랍니다.(도면에 가로수 식재 및 보호틀 설치 단면도 작성 - 서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙 별표 2 참조 )

◦ 동해, 염화칼슘 피해 등의 방지를 위해 속성재배목(속성재배 수형 숙지)과 남부지방에서 재배된 수목이 사용되지 않도록 수목에 대한 생산 현장검수 철저히 바랍니다.

◦ 사업구간의 안전휀스(스테인레스휀스) 관리부서와 협의하여 철거하고 부득이 철거하지 못할 경우 트렐리스를 설치한 후 줄사철 등 상록덩굴식물로 차폐식재 또는 사철나무, 화살나무 등 키큰 관목류로 차폐식재하는 것을 검토바랍니다.

◦ 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 서울우수공공디자인 인증제 제품을 참고하여 가로수 보호덮개, 의자(벤치)를 설치바랍니다.

· 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

· 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

· 목재 시설 색채는 ‘고궁 갈색’, 철재 시설은 ‘기와 진회색’으로 색채 코드를 명기하여 주문 발주(http://www.seoul.go.kr/v2012/seoul/symbol/color.html)

◦ 보도에서 시행하는 공사는 보도블록 10계명을 준수하고,  특히 '보행안전 도우미를 배치', '안전휀스' 설치하여 시민의 보행불편을 최소화바랍니다.

◦ 보도블록 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 하고, 공사시방서에 보도 재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세 기재하여 시공하기 바랍니다.

· ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시 홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0)

· 보도블록 자료실(http://safe.seoul.go.kr/specifications)