(붙임)

『용마산 자락길 조성사업』설계심의 결과

□ 사 업 명 : 용마산 자락길 조성사업

□ 사업위치 : 중랑구 면목동 산1-9번지 일대

□ 심의결과

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	반 영 여 부
중랑구	- 위 치 : 중랑구 면목동 산1-9번지 일대 연 장 : 약 0.7km 사업비 : 980,000천원 내 용 : 용마산 자락길 조성사업 세부내용 : 자락길 0.6km ㆍ데크로드 620m 조성 ㆍ데크참 22개소, 휴게데크 1개소 ㆍ종합안내판 1개, ㆍ평의자 3개 등	가. 기존 등산로와의 연결시 교행하는 부분에 대한 검토 - 끝부분(잣나무 숲 부근)에서 기존 등산로와 연결시, 데크계단을 설치 기존 등산객들이 데크를 넘어 교행하여 이용할 경우 불편이 따르므로 등산로 바닥높이와 데크높이를 같게 하던가 또는 데크 높이를 띄워 데크 아래로 등산로를 통행할 수 있는 방법으로 검토 나. 통나무형 의자 설치 검토 - 통나무형 의자 보다는 데크참 난간에 붙여서 앉음벽 의자(목곽형)로 설치하고, 내부에는 공원관리 자재 등을 보관할 수 있는 보관함 형태로 설치하여 이용할 수 있도록 검토 - 안전성을 위하여 지면높이가 높지않은 위치에 지면에 가깝게 설치할수 있도록 검토 다. 도면번호 018~020 : 안내판 설치 관련 - 이용안내판 및 방향안내판, 종합안내판은 향후 잣나무숲 부근 종점부분의 데크조성(복지숲 조성)사업시 종점부분에 종합적으로 설치하여 이용할 수 있도록 검토 라. 기타사항 – 계수기 설치 관련 - 자락길 설치 중간 구간에 “계수기”를 설치하여 자락길 이용자 이용현황을 파악 토록 검토

망우산 등산로 정비사업 설계심의 결과

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	반 영 여 부
중랑구	- 위 치 : 중랑구 망우동 산57-1 번지 일대 사업비 : 955,000천원 내 용 : 등산로 정비 연 장 : 약 0.7km 사업비 : 980,000천원 세부내용 : 자락길 0.51km ㆍ데크로드 474m 조성 ㆍ전망대 1개소, 데크참 7개소 ㆍ목교 2개소, ㆍ조팝나무 등 수목식재	가. 데크폭 좁아지는 부분 관련 - 묘지 및 수목, 전봇대 등으로 데크폭이 좁아지는 부분은 도로쪽으로 데크시설을 약간 당겨서 설치할 수 있도록 망우묘지공원관리소측과 재협의하여 설치할 수 있는 방안 검토 나. 도면번호 L-009 025 : 데크 기초 설치 관련 - 공사 구간 초입부의 데크 교각의 높이가 높은 부분의 기초설치시 절.성토로 인하여 기초침하 우려가 있으므로 안전을 위하여 파일을 박아서 설치할 수 있는 방법 등 보다 튼튼하고 안전을 위한 방안으로 검토 다. 도면번호 L-009 038 데크하부 목재 마감 처리 관련 - 데크 하부 판재 붙임 마감처리는 설치 제외 - 데크 하부 철제부분은 기와진회색으로 도색 처리 라. 도면번호L-009 036: 동그라미 전망대 설치 관련 - 동그라미 전망대 설치시 바깥부분 밴딩 마감 처리시, 목재로는 동그랗게 마감이 어려우므로 시공성을 감안하여 설계 조정 마. 시설이용안내판 설치 관련 - 시설이용 안내판은 설치 제외 검토 바. 난간 조명 설치 관련 - 난간조명 설치 제외 검토 사. 설치도면번호 L-009 032 목재 난간 높이 관련 - 목재 난간의 높이는, 경사형은 110cm, 평지형은 45cm로 통일하여 설치 바람 ※ 2016년 주요업무 추진지침 “난간 설치 기준” 내용 참조(P494) 아. 설치도면번호 L-009 025 데크 전면 목재 붙임 마감처리 관련 - 도로변쪽의 목재 붙임 마감 처리는 데크판재 두께와 같은 30mm로 하고, 경계석과 데크 판재 사이에 끼움 형식으로 설치될 수 있도록 검토

『현충근린공원 등산로 정비』설계심의 결과

□ 사 업 명 : 현충근린공원 등산로 정비사업

□ 사업위치 : 동작구 사당동 산12-2번지 일대

□ 심의결과

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	반 영 여 부
동작구	- 위 치 : 동작구 사당동 산12-2번지 일대 사업비 : 287,485천원 내 용 : 현충근린공원 등산로 정비사업 세부내용 : 등산로 정비사업 ㆍ목재계단 217단 설치 ㆍ야자메트 95m 횡단배수로 16m, 집수정 ㆍ앉음벽 30m, ㆍ소형파고라 1점 등	가. 영산홍 식재 관련 - 현장 여건을 고려하여, 영산홍 보다는 산철쭉으로 식재 검토 나. 목계단 설치 관련 - 목계단 설치시 높이를 인체공학적으로 설치하여 이용자들의 불편을 최소화 할 수 있도록 검토 - 높이 15~18cm, 폭 30cm로 설치하고 폭이 넓을 경우 계단참을 설치 검토