중블록별 공급량 분석(02월)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014. 02월				2013. 02월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	8,567	306	-507	-5.58	9,074	313
공릉1블록	774	27	-67	-7.97	841	29
공릉2블록	3,382	120	-133	-3.78	3,515	121
월계1블록	1,596	57	-140	-8.06	1,736	60
월계2블록	1,977	70	-123	-5.86	2,100	72
북악4중블록	838	30	-44	-4.99	882	30

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
공릉1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
공릉2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
북악4	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행

□ 공릉1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	143,441	7,201	7	14	-	-
2014년	141,140	7,260	6	9	1	1,804
전년대비증감(%)	-2,301	59	-1	-5	1	1,804

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	841	1,175	774	-67	-401	-7.97	-31.13
1일 평균공급량	29	38	27	-2	-11

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	91.03	91.03
2013	90.27	90.27
증 ․감	0.76	0.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                   (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,301인

- 수전수 : 증 59전

- 공릉1 중블록은 공릉배수지의 도봉구(도봉동, 방학동)급수지역으로

공급량은 774천㎥으로 전년 841천㎥ 대비 –67천㎥(7.97%)감소

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

-  없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 공릉2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	502,610	51,915	26	40	5	69
2014년	501,086	52,528	9	9	8	3,112
전년대비증감(%)	-1,524	613	-17	-31	3	3,043

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,515	3,929	3,382	-133	-547	-3.78	-13.92
1일 평균공급량	121	126	120	-1	-6	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	91.15	91.15
2013	90.06	90.06
증 ․감	1.09	1.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                   (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,524인

- 수전수 : 증 613전

- 공릉2 중블록은 공릉배수지 노원구(월계동제외) 급수구역으로

공급량은 3,382천㎥으로 전년 3,515천㎥ 대비 –133천㎥(3.78%) 감소

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

-  향후 정확한 유량 계측이 될 수 있도록 밸브 및 유량계 관리

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계지역 확인

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 월계1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	227,753	28,253	8	10	3	79
2014년	224,900	28,520	13	350	4	132
전년대비증감(%)	-2,853	267	5	340	1	53

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,736	1,757	1,596	-140	-161	-8.06	-9.16
1일 평균공급량	60	57	57	-3	-	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                   (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	90.16	90.16
2013	90.56	90.56
증 ․감	-0.4	-0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,853인

- 수전수 : 증 267전

- 월계1 중블록은 월계배수지 강북구(미아 1,2,미아 4~8동제외)급수구역으로

공급량은 1,596천㎥으로 전년 1,736천㎥ 대비 –140천㎥(8.06%)감소

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

-  없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계지역 확인

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 월계2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	306,428	27,119	19	486	1	359
2014년	304,301	26,837	9	24	1	11
전년대비증감(%)	-2,127	-282	-10	-462	0	-348

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,100	2,043	1,977	-123	-66	-5.86	-3.23
1일 평균공급량	72	66	70	-2	+4	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	92.05	92.05
2013	90.94	90.94
증 ․감	1.11	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                  (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,127인

- 수전수 : 감 282전

- 월계2 중블록은 월계배수지 도봉구(쌍문동,창1~5동) 및노원구 월계동 급수구역으로

공급량은 1,977천㎥으로 전년 2,100천㎥ 대비 –123천㎥(5.86%) 감소

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

-  없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계지역 확인

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 북악4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	114,939	8,531	11	16	1	5
2014년	112,888	8,665	3	3	1	121
전년대비증감(%)	-2,051	134	-8	-13	0	116

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	882	663	838	-44	+175	-4.99	+26.40
1일 평균공급량	30	21	30	-	+9	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	89.51	89.51
2013	88.88	88.88
증 ․감	0.63	0.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                   (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,051인

- 수전수 : 증 134전

- 북악4 중블록은 북악 배수지 강북구 미아1,2 및 미아4~8동 급수으로

공급량은 838천㎥으로 전년882천㎥ 대비-44천㎥(4.99%)감소

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항 없음

○ 문제점

-  없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계지역 확인

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진