중블록별 공급량 분석(08월)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014. 08월				2013. 08월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	10,398	346	-502	0.76	10,900	352
공릉1블록	993	32	-9	-0.9	1,002	32
공릉2블록	3,964	128	-212	-5.05	4,176	135
월계1블록	2,025	65	-139	-6.42	2,164	70
월계2블록	2,416	78	-114	-4.51	2,530	82
북악4중블록	1,000	32	-28	-2.72	1,028	33

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
공릉1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
공릉2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계1	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
월계2	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행
북악4	- 이상없음 - 경계부분 수시확인	해당없음	분석실시	시행

□ 공릉1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	142,466	7,210	8	9	0	0
2014년	139,972	7,844	9	10	5	1457
전년대비증감(%)	-2,494	634	1	1	5	1,457

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,002	1,332	993	-9	-339	-0.90	-25.45
1일 평균공급량	32	42	32	0	-10	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	92.23	90.97	94.26	95.80	100.67	97.04	97.46	92.23
2013	94.83	90.13	98.35	91.13	99.76	96.83	95.87	94.47
증 ․감	-2.6	0.84	-4.09	4.67	0.91	0.21	1.59	-2.24	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                     (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,494인

- 수전수 : 증 634전

- 공릉1 중블록은 공릉배수지의 도봉구(도봉동, 방학동)급수지역으로

공급량은 993천㎥으로 전년 1,002천㎥ 대비 9천㎥(0.90%) 감소

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

-  없음

○ 대책(추진계획)

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 공릉2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	500,031	52,256	28	102	5	979
2014년	498,166	52,673	11	17	5	1,457
전년대비증감(%)	-1,865	417	-17	-85	0	478

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	4,176	4,390	3,964	-212	-425	-5.05	-9.68
1일 평균공급량	135	141	128	-7	-13	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	92.56	91.15	99.57	93.54	98.87	98.40	96.06	92.56
2013	94.93	90.06	101.47	92.05	99.73	98.68	94.77	94.93
증 ․감	-2.37	1.09	-1.9	1.49	-0.86	-0.28	1.29	-2.37	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                     (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,865인

- 수전수 : 증 417전

- 공릉2 중블록은 공릉배수지 노원구(월계동제외) 급수구역으로

공급량은 3,965천㎥으로 전년 4,176천㎥ 대비 211천㎥(5.05%) 감소

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

-  향후 정확한 유량 계측이 될 수 있도록 밸브 및 유량계 관리

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계지역 확인

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 월계1중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	226,238	28,373	5	5	0	0
2014년	224,450	28,620	13	36	2	10
전년대비증감(%)	-1,788	247	8	31	2	10

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,164	1,999	2,025	-139	+26	-6.42	+1.30
1일 평균공급량	70	64	65	-5	+1	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                     (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	96.39	90.16	103.23	94.59	97.97	97.78	99.52	92.22
2013	95.33	90.56	98.43	91.21	99.69	97.64	96.09	93.80
증 ․감	1.06	-0.4	4.8	3.38	-1.72	0.14	3.43	-1.58	0	0	0	0	0

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,788인

- 수전수 : 증 247전

- 월계1 중블록은 2,025천㎥으로 전년 2,164천㎥ 대비 139천㎥(6.42%) 감소

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

-  없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계지역 확인

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 월계2중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	305,092	26,545	9	9	0	0
2014년	303,100	27,032	11	15	3	96
전년대비증감(%)	-1,992	487	2	6	3	96

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,530	2,290	2,416	-114	+126	-4.51	+5.50
1일 평균공급량	82	73	78	-4	-5	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	96.50	92.05	106.30	94.09	97.55	92.44	100.62	93.40
2013	94.31	90.94	98.84	92.58	98.15	84.66	98.13	97.93
증 ․감	2.19	1.11	7.46	1.51	-0.6	7.78	2.49	-4.53	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                    (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 1,992인

- 수전수 : 증 487전

- 월계2중블록은 월계배수지 도봉구(쌍문동,창1~5동) 및 노원구 월계동 급수구역으로

공급량은 2,416㎥으로 전년 2,530천㎥ 대비 114천㎥(4.51%) 감소

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항없음

○ 문제점

-  없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계지역 확인

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진

□ 북악4중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	114,292	8,566	9	10	0	0
2014년	112,214	8,736	18	30	5	40
전년대비증감(%)	-2,078	170	9	20	5	40

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,028	741	1,000	-28	+259	+1.23	34.95
1일 평균공급량	33	24	32	-2	+8	-	-

※최근 3년 월별 공급량 현황

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	96.37	89.51	104.84	89.96	99.62	94.15	100.98	91.29
2013	95.16	88.88	93.31	92.39	99.62	94.10	95.47	95.00
증 ․감	1.21	0.63	11.53	-2.43	0	0.05	5.51	-3.71	0	0	0	0	0

○ 유수율 현황                                   (단위 : %)

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 감 2,078인

- 수전수 : 증 170전

- 북악4 중블록은 북악 배수지 강북구 미아1,2 및 미아4~8동 급수으로

공급량은 1,000천㎥으로 전년 1,028천㎥ 대비 28천㎥(2.72%) 감소

○ 공급량 증․감 원인

- 특이사항 없음

○ 문제점

-  없음

○ 대책(추진계획)

- 중블록간 경계지역 확인

- 적극적인 불용관 정비 및 노후관 정비추진