중블록별 공급량 분석

(용마1중블록외 5개중블록)

시설관리과

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(톤)
			건수	방지량(톤)	건수	방지량(톤)
2015년 5월	224,201	61,224	12	255	11	255
2016년 5월	220,426	64,371	15	28	18	660
전년대비증감(%)	-1.68	5.14	25.0	-89.02	63.64	158.82

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(톤)			증감량(톤)		증감율(%)
	2015년5월	전월	2016년5월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	2,702,941	1,995,894	2,553,368	-149,573	557,474	-5.53	27.93
1일 평균공급량	87,192	66,530	82,367	-4,825	18,582	-5.53	27.93

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	92.56	88.46	97.79	92.58
2015	92.81	89.87	86.48	98.13	130.64	91.44	96.16	90.03	84.33	100.25	83.27	94.41	82.75
증 ․감	-0.25	-1.41	11.31	-5.55

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 1.68% 감소함. - 누수현황 분석 ․ 전년대비 누수건수는 증가하였고 누수량이 감소하였음. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 상봉동122-4호외 14개소 누수복구 시행(방지량 28톤/일) ․ 망우동56외 17개소 누수탐지복구 시행(방지량 660톤/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 5월 공급량이 2,553천톤으로 전년 대비 149천톤 감소하였으며, 기온상승으로 전월대비 557천톤 증가함 - 옥외누수 탐지 및 경계밸브 점검 등 지속적인 관리가 필요함.
문제점	- 특이사항 없음
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시

------------------

(김재영)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(톤)
			건 수	방지량(톤)	건 수	방지량(톤)
2015년 5월	191,996	33,029	12	29	8	283	-
2016년 5월	192,260	33,279	15	57	5	417	-
전년대비증감(%)	0.14	0.75	25.00	96.55	감27.50	50,88	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량(톤)			증 감 량(톤)		증 감 율(%)
	2015년 5월	전 월	2016년 5월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,911,083	1,772,262	1,918,905	7,822	146,643	0.41	8.27
1일 평균공급량	61,678	59,075	61,900	252	2,825	0.41	4.78

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	94.27	95.86	87.16	99.78
2015	97.61	99.94	93.38	99.5
증 ․감	-3.34	-4.08	-6.22	0.28

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석 · 추진 사항	- 인구증감 : 전년대비 0.14% 증가 ․ 재개발 완료 등으로 인구 유입 증가 - 누수현황 분석 ․ 누수건수가 증가하였으며, 전체 누수방지량은 488톤으로 전년도 보다 176톤 증가 - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 답십리16구역(답십리동 178번지 일대) -준공 ․ 퇴수변 및 블록 경계밸브 점검 ․ 재개발 재건축 지역(답십리 14구역 외 3개소) 현장점검 실시 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행하고 있음.
증감 원인	- 전년대비 일평균 공급량 252톤 증가 ․ 누수건수 증가 및 전체 누수량(176톤) 증가 ․ 답십리 16구역 입주 등 재개발 완료 등에 따른 인구 유입으로 공급량 증가 - 2016년 공급량은 전월대비에 비해 증가하였으며, 2015년도 세대수 증가로 전년 대비 5월 공급량은 일일 평균공급량이 252톤 소폭 증가 추세로 지속적인 공급량 관리가 필요함
문제점	- 특이사항 없음
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 배급수관 정비공사 시행 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 재개발지역 지속적인 순찰로 겨울철 도수 및 누수발생 확인 철저 - 동절기 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저 시행으로 감소 추진

------------------

(박상열)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(톤)
			건 수	방지량(톤)	건 수	방지량(톤)
2015년 5월	53,859	13,598	3	57	3	38	-
2016년 5월	53,277	13,490	5	12	-	-	-
전년대비증감(%)	-1.08	-0.79	66.67	-78.95	-100	-100

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(톤)			증감량(톤)		증감율(%)
	2015년4월	전월	2016년4월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	755,056	688,961	701,337	-53,719	12,376	-7.11	1.80
1일 평균공급량	24,357	22,965	22,624	-1,791	-341	-7.35	-1.48

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	85.74	60.96	133.04	65.16
2015	106.02	73.71	168.48	73.93	132.14	62.68	161.83	74.25	148.95	62.66	134.94	62.2	136.48
증 ․감	-20.28	-12.75	-35.44	-8.77

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 1.08%감소 - 누수현황 분석 : 전년 동기대비 누수건수와 누수량 감소 - 공급량 감소대책 추진사항 •누수건수는 용두동 39-461번지 등 5건 12톤 방지 •경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 •옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- `16년 5월 공급량이 701천톤으로 전년 동기대비 53천톤 감소하였으나, 기온상승으로 인하여 전월 대비 12천톤 증가하였음 - 전년 동기대비 감소 하향 추세이나 금년도 유수율 목표달성을 위하여 옥외누수 탐지 및 경계밸브 점검 등 지속적인 공급량 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 일일 공급량 증가에 따른 퇴수 여부 및 블록유량계 이상 유무 확인 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 - 재개발, 재건축 등 현장 순찰·점검 시행 철저로 부정급수 및 소화전 무단사용 등 부정급수 단속강화 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저 시행으로 유출량 감소추진 - 수전 일치화 정비시행으로 조정량 이상유무 확인 - 가압장 유수율 적정화를 위해 청량리가압 급수구역 수전 일치화 작업 추진

------------------

(박상열)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(톤)
			건 수	방지량(톤)	건 수	방지량(톤)
2015년 5월	31,148	7,742	3	6	2	31	-
2016년 5월	30,462	8,007	7	94	-	-	-
전년대비증감(%)	-2.20	3.42	133.33	1466	-100	-100

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(톤)			증감량(톤)		증감율(%)
	2015년4월	전월	2016년4월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	392,442	412,719	438,334	45,892	25,615	11.69	6.21
1일 평균공급량	12,659	13,757	14,140	1,530	383	12.08	2.78

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	86.77	107.62	55.44	94.61
2015	74.99	79.16	47.59	82.27	62.45	118.53	50.68	89.01	51.36	116.51	56.2	110.27	51.21
증 감	11.78	28.46	7.85	12.34

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 2.20% 감소함. - 누수현황 분석 : 전년 동기대비 누수건수와 누수량 증가 - 공급량 감소대책 추진사항 •누수건수는 제기동 134-52호 등 7건 발생 •누수량은 94톤으로 전년 동기대비 57톤 증가 •경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 •옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 기온상승으로 인하여 `16년 5월 공급량이 438천톤으로 전년 동기대비 45천톤 증가하였으며 전월 대비 25천톤 증가하였음 ※ `16년 5월 25℃ 이상의 기온이 20일로 전년대비 20% 증가 - 금년도 유수율 목표달성을 위하여 옥외누수 탐지 및 경계밸브 점검 등 지속적인 공급량 관리가 필요함
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 • 용두동 722-8~742-1호 외 2개소 노후 배급수관 정비 실시 • 유수율 저조 블록으로 집중 누수탐지 실시 - 일일 공급량 분석으로 퇴수 여부 및 블록유량계 이상 유무 확인 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 - 재개발, 재건축 등 현장 순찰·점검 시행 철저로 부정급수 및 소화전 무단사용 등 부정급수 단속강화 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저 시행으로 유출량 감소추진 - 수전 일치화 정비시행으로 조정량 이상유무 확인 등

------------------

(박현대)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(톤)
			건 수	방지량(톤)	건 수	방지량(톤)
2015년 5월	52,330	8,966	4	24	3	27
2016년 5월	52,861	9,138	0	0	0	0
전년대비증감(%)	-1.04	1.33	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(톤)			증감량(톤)		증감율(%)
	2015년5월	전월	2016년5월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	555,950	537,277	577,828	21,878	40,551	3.94	7.55
1일 평균공급량	17,934	17,909	18,640	706	730	3.94	4.08

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	89.04	66.66	142.87	64.92
2015	95.48	60.88	133.35	59.57	127.46	66.37	128.13	66.47	129.76	66.81	123.39	66.37	125.25
증 ․감	-6.44	5.98	9.52	5.35

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 1.04% 감소 - 누수현황 분석 ․ 누수건수는 0건(전년도 7건 발생, 누수방지량 51톤) - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 이문동 134-17 외 2개소 불용관 정비 ․ 옥외 누수탐지 집중적 시행 - 2016년 중블록 유수율은 전년도 1~3월(%) 대비 7.5% 증가한 89.04%
증감 원인	- 전년도 1~3월 공급량 : 1,545,096톤, 조정량 : 1,259,809톤 - 2016년 1~3월 공급량 : 1,474,503톤, 조정량 : 1,312,854톤 - 공급량 4.57% 감소, 조정량 4.21% 증가 - 5월 일평균 공급량은 전년대비 706톤, 전월대비 730톤 증가
문제점	- 중블록 내 이문․휘경 재정비 촉진지구 사업시행 및 관리처분 등으로 상수도시설물의 집중적인 관리가 필요함 - 5월 16일 이후 공급량이 증가 추세 - 금년도 유수율 목표 달성을 위하여 공급량 감소 추진계획에 의거 지속적인 관리가 필요함.
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검 - 신축공사장, 재개발, 재건축 현장점검을 철저히 시행 - 중블록 경계 수전 등 확인 및 정비 - 가압장 유수율 적정화를 위해 경희증압장 급수구역 수전 일치화 작업 추진

------------------

(이용민)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(톤)
			건수	방지량(톤)	건수	방지량(톤)
2015년 5월	194,273	21,937	3	104	-	-
2016년 5월	193,195	22,525	6	46	3	1,899
전년대비증감(%)	-0.55	2.68	100.0	-55.77	100	100

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	2015년4월	전월	2016년4월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,042,026	900,944	929,996	-112,030	29,052	-10,75	3.22
1일 평균공급량	33,614	30,031	30,000	-3,614	968	-10,75	3.22

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	85.41	67.14	121.9	69.46
2014	91.86	66.71	124.15	67.81	121.91	67.48	113.61	65.66	110.72	69.05	112.82	67.25	119.48
증 ․감	-6.45	0.43	-2.28	1.65

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진현황
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 0.55%감소함. - 누수현황 분석 ․ 전년대비 누수건수는 증가하였고 누수량이 감소하였음. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 묵동172-15호외 5개소 누수복구 시행(방지량 46톤/일) ․ 묵동171-1호외 2개소 누수탐지복구 시행(방지량 1,899톤/일) ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 옥외 누수탐지 시행
증감 원인	- 금년 5월 공급량이 929천톤으로 전년 대비 112천톤 감소하였으며, 기온 상승으로 인하여 전월 대비 29천톤 증가함. - 옥외누수 탐지 및 경계밸브 점검 등 지속적인 관리가 필요함.
문제점	- 특이사항 없음
대 책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진 - 대형송수관로 누수로 인한 수계전환으로 공급량 보정실시