중블록별 공급량 분석

□ 총 괄 표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2020. 3월 공급량				분석내용	비 고
	2019년	2020년	증감량	증감율
계	12,457	12,036	-421	-3.38
대현산 11	954	482	-472	-49.48	공급량 정상화
대현산 17	687	1,136	449	65.36	공급량 정상화
아차산 2	780	750	-30	-3.85	특이사항 없음
아차산 3	3,285	3,137	-148	-4.51	특이사항 없음
용마 1	2,380	2,425	45	1.89	특이사항 없음
용마 2	1,871	1,892	21	1.12	특이사항 없음
용마 3	193	170	-23	-11.92	특이사항 없음
용마 4	558	666	108	19.35	특이사항 없음
용마 5	470	226	-244	-51.91	공급량 정상화
월곡 1	566	448	-118	-20.85	특이사항 없음
공릉 7	714	703	-11	-1.54	특이사항 없음

< 2020년 3월 중블록 관리카드 >

대한산11중블록	작성자: 양주호

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년3월	954	91.3	14.2	0.11	-	8	134	-	-
‘20년3월	481	90.2	14.2	0.11	-	5	114	3	47
증·감	473(감)	1.1(감)	-	-	-	3(감)	20(감)	3(증)	47(증)

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 2020년 3월 공급량은 전년 대비 473천㎥ 감소하였으나 일상적인 공급량 증 · 감 범위내에 있음 - 누수현황은 2019년 대비 3건 감소하였고 방지향은 20㎥ 감소함
3월 추진 내용	- 유량계 및 경계밸브 이상유무 점검 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리 - 재개발지역 지속적인 순찰로 도수 및 누수발생 확인 - ‘심야시간 유량비교’ 패턴 점검: 이상없음 GIS 수전과 요금인포시스템 불일치 수전 대조: 이상없음
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시 - 재개발지역 지속적인 순찰

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	95.26	95.26
2019년	96.36	100.09	57.67	90.97	60.27	118.57	99.36	156.35	92.01	117.27	90.32	109.47	81.73
증 ․감	-1.1	-4.83

< 2020년 3월 중블록 관리카드 >

대현산17 중블록	작성자: 최진혁

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년3월	686	149.3	15.9	0.07	1	2	11	2	300	-
‘20년3월	1,135	147.2	15.9	0.06	1	6	91	1	40	-
증·감	449(증)	2.1(감)	-	0.01(감)	-	4(증)	80(증)	1(감)	260(감)	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020.3월 공급량은 1,135천㎥으로 전년 동월 대비 449천㎥ 증가함. 누수는 전년 동월 대비 4건 증가함.(방지량은 80㎥ 증가)
3월 추진 내용	- 유량계 및 경계밸브 이상유무 점검 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리 - 재개발지역 지속적인 순찰로 도수 및 누수발생 확인 - ‘심야시간 유량비교’ 패턴 점검: 이상없음 GIS 수전과 요금인포시스템 불일치 수전 대조: 이상없음
향후 대책	- 인접 대현산11, 용마3중블록과의 지속적인 밸브 점검 실시 - 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년		188.37
2019년	97.24	128.53	147.46	170.66	151.65	145.06	98.92	109.95	60.26	57.4	73.03	79.99	99.28
증 ․감		59.84

< 2020년 3월 중블록 관리카드 >

아차산2 중블록	작성자: 강윤구

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소 (전)	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년3월	779	100	31	0.064	-	12	180	-	-	-
‘20년3월	750	99	32	0.064	-	5	103	2	72	49
증·감	29(감)	1(감)	1(증)	-	-	7(감)	77(감)	2(증)	72(증)	증49

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 2020년 3월 공급량은 750천㎥으로 전년(2019년) 대비 29㎥ 감소 - 누수현황은 전년 대비 7건 감소 (방지량 77㎥ 감소) - 누수탐지는 전년 대비 2건 증가 (방지량 72㎥ 증가)
3월 추진 내용	- 유량계 및 경계밸브 이상유무 점검 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 하수도 점검하여 누수징후 집중점검
향후 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 다소 감소하고 있으며, 유수율 목표 달성을 위하여 지속적인 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요함.

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	73.93	73.93
2019년	97.63	70.93	130.01	67.20	122.82	73.62	128.68	72.4	121.55	75.54	119,50	71.20	123.50
증 ․감	-23.7	3

< 2020년 3월 중블록 관리카드 >

아차산 3중블록	작성자: 황규성

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 3월	3,284	327	76	0.537	1	27	710	10	707
‘20년 3월	3,136	322	77	0.537	1	23	173	13	490	91
증·감	148(감)	5(감)	1(증)	-	-	4(감)	537(감)	3(증)	217(감)	증91

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020년 3월 공급량은 3,136천㎥으로 전년(2019년) 대비 148천㎥ 감소 누수현황은 전년 대비 4건 감소(방지량 537㎥ 감소) 누수탐지는 전년 대비 3건 증가(방지량 217㎥ 감소)
3월 추진 내용	- 유량계 및 경계밸브 이상 유무 점검 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관로 정비 등 지속적인 중블록 관리 - 자양동 236번지 일대 재개발지역(관리처분 중) 순찰 점검 : 이상없음 - ‘심야시간 유량비교’ 패턴 점검: 이상없음 GIS 수전과 요금인포시스템 불일치 수전 대조: 이상없음
향후 대책	추가 누수 방지를 위해 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리필요

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	91.15	91.15
2019년	93.52	86.50	102.61	89.41	97.71	93.02	100.65	91.92	114.52	105.86	102.9	96.7	94.2
증 ․감	-2.37	4.65

< 2020년 3월 중블록 관리카드 >

용마1중블록	작성자: 홍민표

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년3월	2,519	210	73	0.221	-	18	120	10	461	-
‘20년3월	2,424	208	75	0.210	-	22	207	13	3,206	-
증·감	감94	감2.7	감2.1	감0.001	-	증4	증87	증3	증2,745	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 2020. 3월 공급량은 2,424천㎥으로 전년 대비 94천㎥ 감소 - 전년도 대비 인구수 2,705명 감소, 수전수 2,146 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 87㎥ 증가
00월 추진 내용	- 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 상수도관 손괴 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소추진
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시.

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 :     %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년		95.55
2019년	96.32	95.30	98.65	95.66	95.33	102.76	99.89	101.68	83.66	102.91	89.15	96.80	95.45
증 ․감		+0.25

< 2020년 03월 중블록 관리카드 >

용마2중블록	작성자: 박윤선

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
’19년 3월	1,871	217	42	0.262	3	12	41	7	468
’20년 3월	1,892	219	43	0.241	1	8	37	2	1,178
증·감	증 21	증 2	증 1	감 0.021	감 2	감 4	감 4	감 5	증 710

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	답십리14구역(650세대) 및 장안동 연립단지(466세대) 준공으로 인하여 인구 및 공급량 증가 누수로 인하여 공급량 증가: 누수량 710㎥
3월 추진 내용	용두동 39번지 일대 외 11개소 배급수관 정비공사 시행: D=200㎜, L=175m 제기동 635-17번지외 8개소 배급수관 정비공사 시행: D=150~300㎜, L=249m 경계밸브 확인
향후 대책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비구간 지속 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검, 중블록 및 가압지역 경계 수전 확인․정비 - 신축공사장, 재개발, 재건축 상수도시설물의 집중적인 관리

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 :     %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	100.57	100.57
2019년	96.47	91.56	92.78	95.14	91.04	96.58	90.72	93.71	88.26	139.49	102.88	99.31	89.63
증 ․감	4.1	9.01

< 2020년 3월 중블록 관리카드 >

용마3 중블록	작성자: 박종대

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년3월	192	13.6	2.6	0.03	1	5	17	2	67	-
‘20년3월	170	12.2	2.2	0.03	1	2	78	2	54	-
증·감	22(감)	1.4(감)	0.4(감)	-	-	3(감)	61(증)	-	13(감)	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	2020.3월 공급량은 전년대비 22천㎥ 감소하였으나 일상적인 공급량 증 · 감 범위내에 있음 누수는 3건 감소하였으나 방지량은 61㎥ 증가함.
3월 추진 내용	중블록 경계밸브 4개소 점검 : 이상없음 - 중블록 퇴수밸브 6개소 점검 : 이상없음 - 용답동 108번지일대 재개발지역(관리처분 중) 순찰 점검 : 이상없음 - ‘심야시간 유량비교’ 패턴 점검: 이상없음 GIS 수전과 요금인포시스템 불일치 수전 대조: 이상없음
향후 대책	- 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 : 95.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	20.5	20.5
2019년	96.24	32.3	150.5	16.4	152.75	15.91	211.32	25.86	212.46	26.04	139.64	29.95	144.28
증 ․감		-11.8

< 2020년 3월 중블록 관리카드 >

용마4 중블록	작성자: 최성현

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년03월	557	54	14	0.106	-	8	55	2	95	-
‘20년03월	666	54	14	0.094	-	5	8	-	-	-
증·감	증 109	-	-	감 0.012	-	감 3	감 47	감 2	감 95	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	중블록 경계밸브 점검결과 용마 4,5 중블록 혼용에 따른 공급량 증가 추정
3월 추진 내용	중블록 밸브 4개소 점검 1월 유수율은 전년도 대비 10.07% 감소되었음. 용두동 39번지 일대 외 11개소 배급수관 정비공사 시행: D=150㎜, L=100m 제기동 635-17번지외 8개소 배급수관 정비공사 시행: D=80~300㎜, L=123m
향후 대책	- 용마 4,5중블록 혼용 발견: 유량계 위치변경 검토 - 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시 - 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 :     %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	62.31	62.31
2019년	97.93	72.38	155.89	67.36	155.04	55.37	107.18	70.3	150.19	74.11	89.83	69.7	107.79
증 ․감	-35.62	-10.07

< 2020년 3월 중블록 관리카드 >

용마5 중블록	작성자: 최성현

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년03월	470	27	14	0.083	-	3	18	2	352	-
‘20년03월	226	27	14	0.085	-	7	31	2	58	-
증·감	감 244	-	-	증 0.002	-	증 4	증 13	감 2	감 294	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	중블록 경계밸브 점검결과 용마 4,5 중블록 혼용에 따른 공급량 감소 추정 누수탐지 방지량 294㎥ 감소하여 공급량 감소
3월 추진 내용	중블록 밸브 4개소 점검 1월 유수율은 전년도 대비 7.96% 증가되었음.
향후 대책	- 용마 4,5중블록 혼용 발견: 유량계 위치변경 검토 - 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - 지역내 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 :     %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	83.41	83.41
2019년	92.76	75.45	45.52	76.8	45.72	219.06	101.71	78.74	157.27	240.76	169.36	179.29	76.36
증 ․감	-38.79	7.96

< 2020년 3월 중블록 관리카드 >

월곡1중블록	작성자: 노운학

○ 중블록 현황

구 분	공급량(천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전 (천전)	다량 급수처 수전(전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년3월	566	52	10	0.044	2	6	203	1	40
‘20년3월	448	49	9	0.042	2	4	15	2	296
증·감	감118	감3	감1	감0.002	-	감2	감188	증1	증256

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 2020.3월 공급량은 448천㎥으로 전년 대비 118천㎥(20.84%) 감소 - 누수현황은 2019년 6건, 2020년 4건으로 누수 방지량은 188㎥ 감소 - 누수탐지는 2019년 1건, 2020년 2건으로 누수 방지량은 256㎥ 증가 - 전년도 대비 누수 방지량 68㎥ 감소, 인구수 2,722명 감소, 수전수 743전 감소 ‣ 이문1구역 재개발사업(기존 세대수 2,948), 수전현황 총 1518전(폐전 1,317전, 미폐전 201전) ‣ 이문3구역 재개발사업(기존 세대수 1,592)
추진 내용	- 공급량 감소대책 배급수관 정비 •용두동 39번지 일대외 11개소 배급수관(단위사업) 정비공사(공사기간 4월~11월) ‣ 이문동 287-58~288-65호간 D=300mm, L=125m ‣ 휘경동 187-70~183-204호간 D=200mm, L=160m •노후 배급수관 정비(연간단가) 시행(공사기간 6월~11월) ‣ 회기동 64-57~103-18호간 D=300mm, L=50m
향후 대책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비구간 지속 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검, 중블록 및 가압지역 경계 수전 확인․정비 - 신축공사장, 재개발, 재건축 상수도시설물의 집중적인 관리

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 :     %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년		65.90
2019년	95.40	59.23	122.19	53.01	116.61	73,28	137.58	57.29	149.11	84.79	157.34	71.23	104.33
증 ․감		+10.67

< 2020년 03월 중블록 관리카드 >

공릉7중블록	작성자: 서영인

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년 3월	714	138	31	0.055	0	0	0	0	0
‘20년 3월	703	143	32	0.050	1	2	72	0	0
증·감	감11	증1	증1	감0.005	증1	증2	증72	-	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	- 금년 3월 공급량이 703천톤으로 전년 714천톤 대비 공급량이 11천톤 감소 - 전년대비 인구수 및 수전수 증가하였으나 공급량은 전년에 비해 감소함
03월 추진 내용	- 용마1+공릉7중블록 유량계 설치검토 추진 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진
향후 대책	- 용마1+공릉7중블록 공급량 통합운영(관련근거:생산관리과-1549('16.2.11)) ․ 강북정수장 공급수계 생산량 3만톤/일 감축 ⇒ 통합운영관리에 따라 중블록별 정확한 공급량 계측 곤란

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 :     %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	92.71	92.71
2019년	96.27	89.29	144.94	88.02	141.11	68.38	121.43	86.06	100.66	75.49	81.03	90.32	119.14
증 ․감	감 3.56	증 3.42