중블록 및 가압지역 유수율 특별 관리

□ 90%미만 중블록 유수율 원인분석 및 대책

(단위: 천㎥, %)

구분	공급량	조정량	유수율	원인 분석(상세히)	향후 대책(구체적으로)	담당자
신정2 중블록	4,643	3,981	85.74	○ -	○ -
신정3 중블록	2,201	1,683	76.49	○ -	○ -
신정4 중블록	3,031	2,336	77.08	○ -	○ -
독산 중블록	2,362	1,963	83.12	○ -	○ -

※ 누계 유수율 기준으로 작성 (매년 하반기 유수율부터 매월 보고)

- 수계전환으로 공급량 변동된 경우, 공급량을 사업소 기준에 의거 공급량을 조정하여 유수율 관리하고

비고란에 수계전환 기재

□ 90%미만 가압지역 유수율 원인분석 및 대책

(단위: 천㎥, %)

구분	공급량	조정량	유수율	원인 분석(상세히)	향후 대책(구체적으로)	담당자
신월 가압장	85	56	65.79	○ -	○ -
해운 가압장	97	68	70.54	○ -	○ -
우장산가압장	34	18	53.63	○ -	○ -
온수1 가압장	110	80	72.56	○ -	○ -
오류1 가압장	82	42	51.80	○ -	○ -
궁동 가압장	72	48	66.73	○ -	○ -
육본 가압장	96	52	54.06	○ -	○ -

※ 누계 유수율 기준으로 작성 (매년 하반기 유수율부터 매월 보고)

- 수계전환으로 공급량 변동된 경우, 공급량을 사업소 기준에 의거 공급량을 조정하여 유수율 관리하고

비고란에 수계전환 기재