중블록 및 가압지역 유수율 특별 관리

□ 100%초과 가압지역 유수율 원인분석 및 대책

(단위: 천㎥, %)

구분	공급량 (천㎥)	조정량 (천㎥)	유수율 (%)	원인 분석(상세히)	향후 대책(구체적으로)	담당자
천호 가압장	142,002	144,134	101.50	○ 홀수달에 조정량이 확정되는 곳으로 조정량이 1개월 더 반영되어 유수율이 높게 산정됨 ○ 추가 반영된 조정량을 제외하고 유수율 산정시 정상임.	○ 가압지역 내 누수탐지 및 경계밸브 개·폐 여부 지속적으로 확인.	박기련

※ 누계 유수율 기준으로 작성 (매년 하반기 유수율부터 매월 보고)

- 수계전환으로 공급량 변동된 경우, 공급량을 사업소 기준에 의거 공급량을 조정하여 유수율 관리하고

비고란에 수계전환 기재