중블록 및 가압지역 유수율 특별 관리

□ 90%미만 가압지역 유수율 원인분석 및 대책

(단위: 천㎥, %)

구분	공급량	조정량	유수율	원인 분석(상세히)	향후 대책(구체적으로)	담당자
천호 가압장	118,078	121,071	102.53%	○ 홀수달에 조정량이 확정되는 곳으로 조정량이 1개월 더 반영되어 유수율이 높게 산정이됨 ○ 추가 반영된 조정량을 제외하고 유수율 산정시 정상임.	○ GIS 수전내역 과 Arisu 인포시스템 수전내역 일치 여부 재확인 ○ 가압구역 내 누수탐지 및 경계밸브 개·폐 여부 지속적으로 확인.	박기련
명일 가압장	142,773	128,290	89.86%	○ 짝수달에 조정량이 확정되는 곳으로 공급량이 1개월 더 반영되어 유수율이 낮게 산정이됨 ○ 추가 반영된 공급량을 제외하고 유수율 산정시 정상임	○ GIS 수전내역 과 Arisu 인포시스템 수전내역 일치 여부 재확인 ○ 가압구역 내 누수탐지 및 경계밸브 개·폐 여부 지속적으로 확인.	정재필

※ 누계 유수율 기준으로 작성 (매년 하반기 유수율부터 매월 보고)

- 수계전환으로 공급량 변동된 경우, 공급량을 사업소 기준에 의거 공급량을 조정하여 유수율 관리하고

비고란에 수계전환 기재