문서번호	정수과-6305
결재일자	2016.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
협조

중앙제어실 근무자 순찰로 점검 보고

2016. 5.

영등포아리수정수센터

중앙제어실 근무자 순찰로 점검 보고

우리 정수센터 중앙제어실 안전사고 예방을 위하여 근무자의 순찰로를 사전 점검하여 개선 정비 하고자 함

□ 개    요

○ 기    간 : 5. 16.(월) 10:00 ~ 16:00

○ 점 검 자 : ***********************

○ 점검내용 : 근무자의 순찰로 주변 개선사항 발굴 및 점검 등

□ 개선사항

○ 1정수 착수정 주변

급속혼화지 횡단배관으로 걸려 넘어질수 있음	착수정 건물안 천정 누수로 바닥 미끄러움

○ 1정수 여과지 및 역세 송풍기실

지하관랑이 어두움(전등설치 요망)	여과지 1층 관랑 턱이 있어 넘어 질수 있음

○ 기타

1정수 후염소 교반기앞 나무계단 흔들거림	1정수 활성탄 퇴수 배관 설치후 계단설치 요망

□ 행정사항

○ 상기 개선사항에 대하여 정수시설과 시설개선 요청.

붙임 : 1,2정수장 순찰로(코스) 현황 1부. 끝.

【붙임 1】

1,2정수장 순찰로(코스) 현황

○ 1정수장

구정수센터옆 등나무 → 1~3 응집․침전지 → 혼화지 → 착수정(전염소투입실) → 약품탱크 → 약품실 → 4~8 응집․침전지 → 여과지(전기실) → 여과지(1~16지) → 여과지 정수거 → 여과 펌프실 → 응집․침전지 지하 → 후염소교반기 → 염소투입실 → 송수펌프실 → 활성탄지(지하) → 오존접촉동(지하) → 고압가스저장소(산소) → 오존접촉동(지상) → 활성탄지(지상)

○ 2정수장

막여과동(지상) → 막여과동(지하) → 고압가스저장소(이산화탄소) → 배출수침전지 → 전염소투입실 → CAS-T → 약품투입실 → 약품저장탱크 → 막여과동 염소투입라인 → 응집․침전․여과지(지하) → 송수펌프실 → 활성탄지(지하) → 오존접촉동(전체) → 고압가스저장소(산소) → 활성탄지(지상) →   후염소교반기 → 염소투입실 → 2송수동 전기실 → 응집․침전․여과지(지상)