굴착위치

3,4지 유입관로(D900mm)