다. 공공기관 사업장 지도점검 서식(서식 5)

비상저감조치(사업장 운영단축) 관련 사업장 지도‧점검표
			시간

Ⅰ. 사업장 현황
사업장명	마포자원회수시설	연락처(사업장담당자)	02-374-8181 (홍연미)
주 소	마포구 하늘공원로 86
Ⅱ. 점검사항 및 결과
점 검 사 항				점 검 결 과
○ 가동률 하향 조정(운영단축) 이행 여부				확인함
○ 해당사업장 직원들의 비상저감조치 시행 및 기간 등 숙지여부				확인함
○ 비상저감조치 관련 직원 대상 사전교육 여부				확인함
○ 안내판 부착, 전광판 표출 등 홍보 여부				확인함
○ 가동률 하향 범위 : 80 % → 55 % 하향 조정( 25 % 하향)
○ 운영단축 시간 : 해당없음
○ 예상 저감효과(관리카드 참고) - 평상시 배출량 : 154.12kg/일(먼지: 5.35kg/일, NOx: 148.14kg/일, SOx: 0.63kg/일) - 가동률 조정 후 배출량 : 123.7kg/일(먼지: 7.10kg/일, NOx: 116.60kg/일, SOx: 0.00kg/일)
Ⅲ. 특이 사항 : 소각로 2호기 정비중
Ⅳ. 점검자 의견 : 사업장 미세먼지 저감 조치 적정 이행
Ⅴ. 첨부 : 없음
2018 년 11 월 7 일 점검자 : 소속 자원순환과 직급 주무관 성명 장주혁 (인)

다. 공공기관 사업장 지도점검 서식(서식 5)

비상저감조치(사업장 운영단축) 관련 사업장 지도‧점검표
			시간

Ⅰ. 사업장 현황
사업장명	강남자원회수시설	연락처(사업장담당자)	02-3411-2941 (염창열)
주 소	강남구 남부순환로 3318
Ⅱ. 점검사항 및 결과
점 검 사 항				점 검 결 과
○ 가동률 하향 조정(운영단축) 이행 여부				확인함
○ 해당사업장 직원들의 비상저감조치 시행 및 기간 등 숙지여부				확인함
○ 비상저감조치 관련 직원 대상 사전교육 여부				확인함
○ 안내판 부착, 전광판 표출 등 홍보 여부				확인함
○ 가동률 하향 범위 : 93 % → 75 % 하향 조정( 18 % 하향)
○ 운영단축 시간 : 해당없음
○ 예상 저감효과(관리카드 참고) - 평상시 배출량 : 먼지 : 5.742kg/일 , NOx : 205.43kg/일 - 가동률 조정 후 배출량 : 먼지 : 3.385kg/일 , NOx : 115.16kg/일
Ⅲ. 특이 사항 : 없음
Ⅳ. 점검자 의견 : 사업장 미세먼지 저감 조치 적정 이행
Ⅴ. 첨부 : 없음
2018 년 11 월 7 일 점검자 : 소속 자원순환과 직급 주무관 성명 박태원 (인)

다. 공공기관 사업장 지도점검 서식(서식 5)

비상저감조치(사업장 운영단축) 관련 사업장 지도‧점검표
			시간

Ⅰ. 사업장 현황
사업장명	노원자원회수시설	연락처(사업장담당자)	02-930-8999 (조재학)
주 소	노원구 덕릉로70길 99
Ⅱ. 점검사항 및 결과
점 검 사 항				점 검 결 과
○ 가동률 하향 조정(운영단축) 이행 여부				확인함
○ 해당사업장 직원들의 비상저감조치 시행 및 기간 등 숙지여부				확인함
○ 비상저감조치 관련 직원 대상 사전교육 여부				확인함
○ 안내판 부착, 전광판 표출 등 홍보 여부				확인함
○ 가동률 하향 범위 : 80 % → 60 % 하향 조정( 20 % 하향)
○ 운영단축 시간 : 해당없음
○ 예상 저감효과(관리카드 참고) - 평상시 배출량 : 먼지 – 8.04 kg/일, NOx – 213.70 kg/일, SOx - 0.28 kg/일 - 가동률 조정 후 배출량 : 먼지 - 4.86 kg/일, NOx - 115.73 kg/일, SOx - 0.28 kg/일
Ⅲ. 특이 사항 : 2호기 소각로 정비중
Ⅳ. 점검자 의견 : 사업장 미세먼지 저감 조치 적정 이행
Ⅴ. 첨부 : 없음
2018 년 11 월 7 일 점검자 : 소속 자원순환과 직급 주무관 성명 이완표 (인)

다. 공공기관 사업장 지도점검 서식(서식 5)

비상저감조치(사업장 운영단축) 관련 사업장 지도‧점검표
			시간

Ⅰ. 사업장 현황
사업장명	양천자원회수시설	연락처(사업장담당자)	02-2655-2311 (황선목)
주 소	양천구 안양천로 1121
Ⅱ. 점검사항 및 결과
점 검 사 항				점 검 결 과
○ 가동률 하향 조정(운영단축) 이행 여부				확인함
○ 해당사업장 직원들의 비상저감조치 시행 및 기간 등 숙지여부				확인함
○ 비상저감조치 관련 직원 대상 사전교육 여부				확인함
○ 안내판 부착, 전광판 표출 등 홍보 여부				확인함
○ 가동률 하향 범위 : 90 % → 50 % 하향 조정( 40 % 하향)
○ 운영단축 시간 : 해당없음
○ 예상 저감효과(관리카드 참고) - 평상시 배출량 : 98.91 kg/일 (먼지 2.36kg/일, SOx 3.69, NOx 92.86 kg/일) - 가동률 조정 후 배출량 :22.53 kg/일 (먼지 1.25kg/일, SOx 0.59, NOx 20.69 kg/일)
Ⅲ. 특이 사항 : 없음
Ⅳ. 점검자 의견 : 사업장 미세먼지 저감 조치 적정 이행
Ⅴ. 첨부 : 없음
2018 년 11 월 7 일 점검자 : 소속 자원순환과 직급 주무관 성명 박경리 (인)

다. 공공기관 사업장 지도점검 서식(서식 5)

비상저감조치(사업장 운영단축) 관련 사업장 지도‧점검표
			시간

Ⅰ. 사업장 현황
사업장명	은평환경플랜트	연락처(사업장담당자)	02-354-2647 (박오현)
주 소	은평구 통일로 1053
Ⅱ. 점검사항 및 결과
점 검 사 항				점 검 결 과
○ 가동률 하향 조정(운영단축) 이행 여부				확인함
○ 해당사업장 직원들의 비상저감조치 시행 및 기간 등 숙지여부				확인함
○ 비상저감조치 관련 직원 대상 사전교육 여부				확인함
○ 안내판 부착, 전광판 표출 등 홍보 여부				확인함
○ 가동률 하향 범위 : 100 % → 94 % 하향 조정( 6 % 하향)
○ 운영단축(가동율 하향) 시간 : 06시 → 21 시 단축( 15 시간 하향)
○ 예상 저감효과(관리카드 참고) - 평상시 배출량 : 먼지: 1.28kg/일, NOx: 5.77kg/일, SOx: 0.05kg/일 - 가동률 조정 후 배출량 : 먼지: 0.08kg/일, NOx: 0.35kg/일, SOx: 0.003kg/일
Ⅲ. 특이 사항 : 소각로 특성상 6% 감축운전중 (용융방식)
Ⅳ. 점검자 의견 : 사업장 미세먼지 저감 조치 적정 이행
Ⅴ. 첨부 : 없음
2018 년 11 월 7 일 점검자 : 소속 자원순환과 직급 주무관 성명 장주혁 (인)