9. 경영실적보고서 작성 요령

제2편 기관별 경영평가 지표

1. 상수도

1     상  수  도

- 2013년 상수도 주요성과 -

■ 최고품질의 수돗물 생산

○ 고도정수시설 도입 확대 : 70만톤/일 통수

■ 급수환경 개선 추진

○ 노후 옥내 급수관 개량비 지원 : 84,089가구  542억원 지원(‘07～’13년)

■ 고객감동 서비스 구현 및 신뢰성 확보

○ 실시간 수질정보 공개시스템 운영 : 200개소 수질공개

1-1-1 관리층 리더십･전문성

○ 현재의 경영수지에 대한 현황 파악, 개선의지 및 추진실적 등

- 철저한 수질관리 – 생산부, 급수부, 시설관리부

◎ 옥내노후관 개량비지원 : 37,724가구 11,255백만원(‘13년도 실적)

※ 지원실적 : 84,089가구,  542억원 지원(‘07～’13년)

- 상수도 경영합리화 – 요금관리부, 시설관리부, 급수부

◎ 아리수 통합 정보센터 운영

□ 사업내용

▶ 가상정보 등을 이용한 수요예측으로 과학적 생산․공급관리 시스템

운영

▶ 운영현황 실시간 원격감시, 운영 DB구축, CCTV영상감시 시스템

운영

▶ GIS기반의 블록관리 및 관망해석 시스템 운영

- 시민으로부터의 신뢰성 확보  - 생산부, 급수부, 홍보과

◎ 실시간 수질정보 공개시스템 운영

□ 원수～수도꼭지 실시간 수질정보 공개 : 200개소(‘13)

▶ 인터넷 및 모바일을 통한 우리동네 수질정보 공개

▶ 공개항목 : 잔류염소, 탁도 등 5항목

□ 서울시 대기환경 전광판을 이용한 아리수 수질정보 표출 : 12개소

1-2-1  중장기 경영계획

① 수도정비기본계획 수립 또는 수정계획 작성현황     (급수부)

구 분	현행 계획	직전 계획
유형	기본	변경
계획연도	2020	2030
기준연도	2004	2011
용역 개시일	2006. 3. 3	2012. 1. 3
환경부 승인신청일	2007. 3.30	2013.12.17
환경부 승인일	2008. 7.23	-
고시일	2008. 9.18	-

② 수도정비기본계획의 주요 지표 현황    (급수부)

구 분	실적(상수도 통계)		수도정비 계획
	2010	2012	기준년도	1단계	2단계	3단계	4단계
			2006	2010	2015	2020	2025
상수도보급률	100	100	99.9	100	100	100	-
시설가동률	80.8	82.3	75	82	82.1	81.7	-
유수율	93.4	94.5	85.3	92.0	92.2	92.2	-

3-1-1 상수도 보급률(급수부)

○ 상수도 보급률 총괄 현황

세부항목	2009	2010	2011	2012	2013
급수인구(명)(A)	10,464,000	10,545,000	10,528,000	10,442,000	10,388,000
총인구(명)(B)	10,464,000	10,545,000	10,528,000	10,442,000	10,388,000
상수도보급률 [(A÷B) × 100]	100%	100%	100%	100%	100%

□ 2013 경영평가 지적사항 이행실적

중분류 지표별	지적사항	조치결과	완료여부
리더십/전략	1. 노량진배수지 수몰사고관련 재발방지	안전진단 실시(한국건설안전협회) 시공오차 원인분석 및 시설물 안전성 검토 용역 실시(한국지반공학회) 3. 철저한 원인분석 및 제도적 개선대책 - 공사장 안전사고 재발방지대책 수립시행 - 사고 재발방지를 위한 현장조사 - 안전사고 재발방지대책 교육 실시 - 밀폐공간작업 특별관리방안 시행 (밀폐공간 작업 사전허가제 실시) - 재난상황 전파시스템 재구축 - 감리원에 대한 특별교육 실시	완료
	2. 안전관리 향상을 위한 의식교육	2. 공사장 안전사고 재발방지 대책 교육 실시	완료
	4. 수도정비기본계획 수립 신속추진	○’11년 12월 “수도정비기본계획(변경)용역” 계약 체결되어 ’13년12월(24개월) 용역 완료함 - 환경부에 승인요청 및 협의 중이며, ’14년 6월내 승인완료 및 고시토록 추진 ∙ 용역기간 : ’12.1.3 ~ ’13.12.21 ∙ 환경부 승인요청 : ’13.12.17 ※ 환경부 승인고시 : ’14년 6월	완료
경영 시스템	6. 상수도관의 공사와 관련 하여 사고 없도록 전반적 인 안전관리 개선 대책 수립	6. 상수도 공사장 안전관리 및 안전점검 계획 수립, 안전점검 후 지적사항 조치	완료