『남산공원 남측순환로 정비공사』 관련

시 공 지 시  내 용

1. 포 장 공

○ 도로순찰시 도로파손, 포트홀 등을 발견할 경우에는 우선 보수정비를 실시하여

추후 설계변경에 반영할 것

2. 부 대 공

○ 남산 전망대 오르막길 정비를 우선적으로 실시할 것

- 공종 : 미끄럼방지시설(전면식,야간), 아스팔트포장(야간)

ㆍ규모 : 약 폭 6.7~8.5m, 연장 180m

ㆍ시공방법

▷ 열선이 설치된 오르막길 왼쪽은 당초 설계대로 미끄럼방지포장을

실시하되, 관광객 등 통행인이 많은 관계로 포장면적을 조정할 것

(당초 폭 1.8m, 323㎡ → 변경 폭 3.5m, 692㎡)

▷ 추가로 차량이 통행하는 오르막길 전체구간에 노후 및 파손이 심한

관계로 아스팔트 표층 5Cm만 절삭후 재포장할 것

시 공 위 치 도(남산 전망대 오르막길)

○ 공사장 안전시설물 설치 보강

- 공사중 차량 및 자전거통행자가 정비공사로 인하여 안전사고가 발생

하지 않도록 안전지킴이를 배치후 공사할 것

- 차량 및 자전거 통행시 속도제한 표지판, 속도제한표지판, 공사안내표지

판 등 각종 교통안전시설을 대폭 확충하여 차량 및 자전거 운전자가 알

수 있도록 설치하여 안전사고가 발생하지 않도록 조치할 것

- 모래, 혼합기층,배수관 등 자재 보관시 휀스로 울타리를 설치하고, 자재

창고 주변 환경정비를 철저히 하여 민원이 발생하지 않도록 조치할 것