『남산공원 남측순환로 정비공사』 관련

시 공 지 시  내 용

1. 포 장 공

○ 순환로내 안전사고 취약지점의 미끄럼방지 및 우기시 수막현상등을 방지하기

위하여 구르빙(도로노면 안전홈) 설치

- 구르빙(ST그루빙) 약140m(공원등 78~80번)

2. 부 대 공

○ 도로부속시설중 가드레일 및 미끄럼방지턱 설치수량 조정

- 가드레일(H90cm) 184m 설치제외

- 과속방지턱 수량조정 : 횡단보도 및 직선내리막길 제한적 설치(당초13개소→4개소)

○ 도로부속시설중 운전자 시야확보 및 안전사고예방을 위하여 표지판 추가설치

- 표지판 추가설치 : 8개소→31개소

구 분	계	급커브	갈매기	자전거주의	천천히
당 초	8	2	5	-	1
변 경	31	9	8	5	9

○ 기타 부속시설물(표지판, 노면표시등)의 현장여건에 맞추어 물량 추가설치