심 의 번 호	제 10 호
심의년월일	2014년12월 11일

옥내급수관(공용배관) 개량공사비 지원 심의

□ 심의대상

(단위:천원)

위 치	신청일	단지개요			비 고
		규모	건축허가일	세대수
방학동701-15 (거성 학마을아파트)	‘14. 12.09	3개동 (지하2층, 지상18층)	1993.03.31	347	공용배관

□ 심의안건

○ 공용배관에 대한 공사비 지원 건

○ 지원가구 및 금액 : 347가구 83,150천원

○ 동별 전용면적 내역

동별	전용면적(㎡)				비 고
	85㎡이하		85㎡이상
3개동	면적	세대수	면적	세대수	85㎡이하 및 중대형혼재
	총 347세대
계		275		72
101동	84.93	68
			134.29	72
102동	59.9	63
103동	59.9	90
	77.05	18
	84.93	36

○ 노후 공용배관 지원금 표준공사비 산출

- 관련근거 : 노후 옥내 공용배관 표준공사비 조정계획 통보

(급수설비과 – 735호. 2014. 02. 06.)

- 적용대상 :  2014.2.5.일 이후 공사비 지원 승인분부터

- 공용배관만 정비(교체, 갱생) 대상

‣ 85㎡이하 소형 아파트 단지 : 세대별 25만원 이하

‣ 소형 혼재 중·대형 아파트 : 소형 25만원, 중·대형 20만원 이하

※ 지원금액 : 83,150천원

사업소 검토 공용배관 표준공사비  : 83,150천원

- 소형 : 275세대   중형 : 72세대

- 산출계산 : (275세대×250,000원) + (72세대×200,000원) = 83,150,000원

총공사비의 50% : 302,200,000원 × 50% = 151,100,000원

- 총공사비 302,500,000원 중 부스터펌프 설치비 (펌프 자재비는 아파트에서         별도구매 지급) 3,000,000원을 제외한 302,200,000원으로 계산

지원금 적용금액 (표준공사비와 총공사비의 50%를 비교 적은금액) : 83,150천원

□ 검토내용

○ 지원규정에 대한 검토결과

- ‘94년도(’93.03.31) 이전에 허가된 거성학마을 아파트는 가구당 전용

면적 85㎡ 이하 275세대 및 85㎡ 이상 혼재된 지원 대상 아파트임

○ 옥내급수관 설비 노후 여부 : 담당 공무원 현장컨설팅 확인

⇒ 공용배관은 비내식성 강관,  세대별 배관 : 내식성관 (동관)

심 의 결 정 서

심의번호 : 제 10 호

□ 심의대상

위 치	신청일	단지개요			비 고
		규모	건축 허가일	세대수
방학동701-15 (거성 학마을아파트)	‘14. 12.09	3개동 (지하2층, 지상18층)	1993.03.31	347	공용배관

결  정  내  용

결  정  사  유

2014년   12월   11일

북부수도사업소 옥내급수관 개량지원 심의위원회

위원장 북부수도사업소장    (인)

위  원 행정지원과장        (인)

위  원 요 금 과 장        (인)

위  원 현장민원과장        (인)

위  원 급수운영과장        (인)

위  원 시설관리과장        (인)

따로붙임 : 1) 위치도 1부

2) 방학동 거성 학마을아파트(공용배관)설계 검토보고서 1부

3) 옥내급수관 컨설팅 보고서 1부. 끝.